Sorun Çözücü

# İletişim Hatası

> Güç ışığı yanmıyor
> Güç ışığı yanıyor ancak yazdırma işlemi yapılamıyor

## Güç ışığı yanmıyor

Nedeni | Yapılması gerekenler
Elektrik kablosu elektrik prizine doğru şekilde takılmamış olabilir. | Yazıcıyı kapatın; yazıcı ve elektrik prizi arasındaki elektrik kablosu bağlantılarını denetleyin. Sonra, yazıcıyı yeniden açın.
Elektrik prizi, harici bir şalter veya otomatik zaman ayarlayıcı ile denetleniyor olabilir. | Şalterin açık olduğundan emin olun veya prizin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını denetlemek için prize elektrikli başka bir aygıtın fişini takın.

[Sayfanın başına]

## Güç ışığı yanıyor ancak yazdırma işlemi yapılamıyor

Nedeni | Yapılması gerekenler
Bilgisayarınız yazıcıya doğru şekilde bağlanmamış olabilir. | Setup (Kurulum) sayfasında açıklanan kurulum yordamını gerçekleştirin.
Arabirim kablosu tam takılmamış olabilir. | Yazıcı ve bilgisayar arasındaki arabirim kablosunun her iki ucunu da denetleyin.
Doğru arabirim kablosunu kullanmıyor olabilirsiniz. | USB arabirimini kullanıyorsanız Revision 1.1 kablo kullanın.
Bazı hatalar oluşmuş olabilir. | Güç ışığı dışında başka bir ışığın yanıp söner durumda olup olmadığını veya kırmızı renkte yanıp yanmadığını görmek için Denetim Masası'ndaki ışıkları denetleyin. Bkz. Hata göstergeleri
Yazıcınız bozulmuş olabilir. | Yazıcının bozulup bozulmadığını anlamak için püskürtme denetimi deseni yazdırın. Bkz. Yazıcı çalışma denetimini çalıştırma Yazıcı yazdırmıyorsa bozulmuş olabilir. Satıcınıza başvurun.
Uygulama yazılımınız yazıcınız için doğru şekilde ayarlanmamış. | Uygulama yazılımınızda yazıcının seçilmiş olduğundan emin olun.
Bilgisayar sisteminizin belleği belgenizdeki veri hacmi için çok yetersiz. | Uygulama yazılımında belgenizin resim çözünürlüğünü azaltmayı deneyin veya mümkünse bilgisayarınıza daha fazla bellek takın.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki