Baskı Kalitesini Artırma

# Yazdırma Kafasının Püskürtme Kanallarını Denetleme

> Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma
> Denetim masası düğmelerini kullanma

Çıktı beklenmedik şekilde soluksa veya çıktıda eksik noktalar varsa, yazdırma kafasının püskürtme kanallarını kontrol ederek sorunu tespit edebilirsiniz.

Yazdırma kafasının püskürtme kanallarını yazıcı yazılımındaki Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan veya yazıcının denetim masası düğmelerini kullanarak yazıcıdan kontrol edebilirsiniz.

## Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

| Kağıt besleyici bölümünde A4 veya Letter boyutu kağıt olduğundan emin olun.

| Yazıcı yazılımına erişin.

| Yazıcı Yazılımına Erişim

| Maintenance (Bakım) sekmesini tıklatın, sonra da Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) düğmesini tıklatın.

| Ekrandaki talimatları uygulayın.

[Sayfanın başına]

## Denetim masası düğmelerini kullanma

Denetim masası düğmelerini kullanarak yazdırma kafasının püskürtme kanallarını denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

| Yazıcınızı kapatın.

| Kağıt besleyici bölümünde A4 veya Letter boyutu kağıt olduğundan emin olun.

| Yazıcıyı açmak için bakım düğmesini ve güç düğmesini basılı tutun.

| Yazıcı açıldığında sadece güç düğmesini bırakın. Nozzle check (Püskürtme denetimi) çalışmaya başladığında bakım düğmesini de bırakın.

Aşağıda iki örnek püskürtme denetimi deseni gösterilmektedir.

| İyi örnek

| Yazdırma kafasının temizlenmesi gerekiyor

Denetim sayfası tatmin edici bir şekilde yazdırılmazsa, yazıcınızda sorun var demektir. Bu durum mürekkep püskürtme kanallarının tıkanmasından veya yazdırma kafasının yanlış hizalanmasından kaynaklanabilir.
Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme
Bkz. Yazdırma Kafasını Hizalama

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki