Diğer Bilgiler

# Zarfları Yükleme

Yazıcıya zarf yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

| Çıktı tepsisini dışarı doğru çekin ve tepsi uzantısını dışarı doğru kaydırın.

| Sol kenar kılavuzundaki çıkıntıyı basılı tutun ve kılavuzu iki kenar kılavuzu arasındaki uzaklık zarfınızdan biraz daha geniş olacak şekilde konumlandırın.

| Zarfları, resimde gösterildiği gibi, kısa kenarı önce girecek ve kapağın olduğu yüz sola bakacak şekilde yükleyin.

|  | Not:

Zarfların kalınlığı ve katlanabilme özellikleri büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Zarf destesinin toplam kalınlığının 10 mm'yi geçmesi durumunda, yüklemeden önce düzleştirmek için zarfların üzerine bastırın. Bir zarf destesi yüklendiğinde baskı kalitesi düşüyorsa, her defasında bir zarf yükleyin.

Kağıt besleyiciye bir kerede en çok 10 zarf yükleyebilirsiniz.

Kıvrılmış veya katlanmış zarfları kullanmayın.

Yüklemeden önce zarfın kenarını düzleştirin.

Çok ince zarfları kullanmayın; bu tür zarflar yazdırma işi sırasında kıvrılabilir.

Epson zarflara yazdırırken siyah mürekkep kullanılmasını önerir. Başka renkte bir mürekkep kullanmaya karar vermeniz durumunda zarfın alt bölümüne mürekkep bulaşmaması için daha geniş bir kenar boşluğu ayarı yapın.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki