Sorun Çözücü

# Baskı Kalitesi Sorunları

> Yatay çizgiler
> Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu
> Yanlış veya eksik renkler
> Lekeli veya kirli çıktılar

Baskı kalitesi sorunları yaşıyorsanız, öncelikle yapmanız gereken işlem:
Sonra, aldığınız baskıyı aşağıdaki resimlerle karşılaştırın. Çıktınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazıyı tıklatın.

Yatay çizgiler | Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu
Yatay çizgiler | Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu
Yanlış veya eksik renkler | Lekeli veya kirli çıktılar

## Yatay çizgiler

- Kağıt besleyicide, kağıdın yazdırılabilir yüzünün üstte olduğundan emin olun.

- Tıkanmış olan mürekkep püskürtme kanallarını temizlemek için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

- Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafası Hizalama

- Paketlerinden çıkardıktan sonra mürekkep kartuşlarını altı ay içinde kullanıp bitirin.

- Gerçek Epson mürekkep kartuşlarını kullanın.

- Tüm özel ayarları temizleyin, sonra da yazıcı yazılımınızda Quality Option (Kalite Seçeneği) ayarı olarak Text (Metin) ayarlarını seçin.
  Bkz. Main (Ana) Menüsünde Ayar Yapma

- hata ışığını denetleyin. Işık yanıp sönüyorsa gerekli mürekkep kartuşunu değiştirin.
  Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

- Yazıcı yazılımınızda Printable Area (Yazdırılabilir Alan) ayarı olarak Minimize Margins'in (Kenar Boşluklarını En Aza İndir) ayarının seçilmediğinden emin olun. Bu ayar seçildiğinde genişletilen alanda çizgiler oluşabilir.

- Yazıcı yazılımında seçili Media Type'ın (Ortam Türü) yazıcınıza yüklenen ortam türü için uygun olduğundan emin olun.

| Media Type (Ortam Türü) Ayarları

[Sayfanın başına]

## Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu

- Kağıt besleyicide, kağıdın yazdırılabilir yüzünün üstte olduğundan emin olun.

- Tıkanmış olan mürekkep püskürtme kanallarını temizlemek için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

- Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafası Hizalama

- Yazıcı yazılımınızın Advanced (Gelişmiş) iletişim kutusunda High Speed (Yüksek Hız) onay kutusunun seçimini kaldırın.
  Bkz. Advanced (Gelişmiş) ayarlar yapma

- Yazıcı yazılımında seçili Media Type'ın (Ortam Türü) yazıcınıza yüklenen ortam türü için uygun olduğundan emin olun.

| Media Type (Ortam Türü) Ayarları

[Sayfanın başına]

## Yanlış veya eksik renkler

- Yazıcı yazılımınızda Black Ink Only (Sadece Siyah Mürekkep ) ayarını temizleyin.
  Bkz. Advanced (Gelişmiş) ayarlar yapma

- Uygulamanızdaki veya yazıcı yazılımınızdaki Advanced (Gelişmiş) iletişim kutusunda renk ayarlarını yapın.
  Bkz. Advanced (Gelişmiş) ayarlar yapma

- Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

> Renkler hâlâ yanlış veya eksikse renkli mürekkep kartuşunu değiştirin. Sorun devam ederse siyah mürekkep kartuşunu değiştirin.
> Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

- Mürekkep kartuşunu daha yeni değiştirdiyseniz kutunun üzerindeki tarihin geçmediğinden emin olun. Yazıcıyı uzun bir süredir kullanmadıysanız da takılı kartuşları yenileriyle değiştirin.
  Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

[Sayfanın başına]

## Lekeli veya kirli çıktılar

- Yazıcınız için doğru yazıcı sürücüsünü kullandığınızdan emin olun.

- Sadece Epson tarafından önerilen kağıtları kullanın.
  Bkz. Kağıt

- Gerçek Epson mürekkep kartuşlarını kullanın.

- Yazıcının, kendisinden daha geniş, düz ve sağlam bir yüzeyde durduğundan emin olun. Yazıcı eğik durursa düzgün çalışmaz.

- Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun.

- Kağıdınızın kuru olduğundan ve yazdırılabilir yüzünün üstte olduğundan emin olun.

- Tüm özel ayarları temizleyin, sonra da yazıcı yazılımınızda Quality Option (Kalite Seçeneği) ayarı olarak Text (Metin) ayarlarını seçin.
  Bkz. Main (Ana) Menüsünde Ayar Yapma

- Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, kağıdı düzleştirin veya ters yönde hafifçe kıvırın.

- Yazıcı yazılımınızdaki Media Type (Ortam Türü) ayarının doğru olduğundan emin olun.

- Özellikle asetat kullanırken, yazdırılan her sayfayı çıktı tepsisinden alın.

- Parlak ortama veya asetata baskı alıyorsanız, ortam destesinin altına destek sayfası (veya düz bir kağıt) yerleştirin veya bir defada sadece bir kağıt yükleyin.

- Asetatların veya parlak dokuya sahip kağıtların baskı alınan yüzüne dokunmayın veya bu yüzün herhangi bir madde ile temas etmemesine özen gösterin. Belgeleri asetata veya parlak ortama bastıktan sonra bu ortamlara dokunmadan önce mürekkebin kuruması için birkaç saat bekleyin.

- Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

- Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafası Hizalama

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki