Diğer Bilgiler / Yazıcı Teknik Özellikleri

# Kağıt

> Kağıt teknik özellikleri
> Printable area (Yazdırılabilir alan)

| Not:

Üreticiler, belirli kağıt markalarının veya türlerinin kalitesini herhangi bir zamanda değiştirebildikleri için Epson olarak Epson tarafından üretilmeyen kağıt markalarının ve türlerinin kalitesi konusunda güvence veremiyoruz. Büyük miktarda satın almadan veya büyük baskı işlerinden önce mutlaka kağıt destesinden sınama örnekleri alın.

## Kağıt teknik özellikleri

Tek sayfalar:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm) A5 (148 mm x 210 mm) B5 (182 mm x 257 mm) Letter (215.9 mm x 279.4 mm) Yarım boy letter (139.7 mm x 215.9 mm) Legal (215.9 mm x 355.6 mm) Executive (184.2 mm x 266.7 mm) Kullanıcı Tanımlı (89 - 241.3 x 89 - 1117.6 mm
Kağıt türleri | Kaliteli düz kağıt, Epson tarafından dağıtılan özel kağıt
Kalınlık (kaliteli düz kağıt için) | 0.08 mm - 0.11 mm (0.003 - 0.004 inç)
Ağırlık (kaliteli düz kağıt için) | 64 g/m2 (17 lb) - 90 g/m2 (24 lb)

Zarflar:

Boyut | No. 10 (104.8 mm x 241.3 mm) DL (110 mm x 220 mm) C6 (114 mm x 162 mm)
Kağıt türleri | Kaliteli düz kağıt, havayolu ile gönderim zarfı
Kalınlık | 0.16 mm - 0.52 mm (0.006 - 0.02 inç)
Ağırlık | 45 g/m2 (12 lb) - 75 g/m2 (20 lb)

Photo Paper:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215.9 mm x 279.4 mm) 4 x 6" (101.6 mm x 152.4 mm) 10 cm x 15 cm
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Premium Glossy Photo Paper:

Boyut | 4 x 6" (101.6 mm x 152.4 mm) 10 cm x 15 cm
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Photo Stickers:

Boyut | A6 (105 mm x 148 mm) 4 veya 16 çerçeveli
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Matte Paper-Heavyweight:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215.9 mm x 279.4 mm) 8 x 10" (203.2 mm x 254 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Premium Ink Jet Plain Paper:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Bright White Ink Jet Paper:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Photo Quality Ink Jet Paper:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215.9 mm x 279.4 mm) Legal (215.9 mm x 355.6 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Photo Quality Ink Jet Cards:

Boyut | 8 x 10" (203.2 mm x 254 mm) 5 x 8" (127 mm x 203.2 mm) A6 (105 mm x 148 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Photo Quality Self Adhesive Sheets:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Ink Jet Transparencies:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215.9 mm x 279.4 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215.9 mm x 279.4 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Double-Sided Matte Paper:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (215.9 mm x 279.4 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Economy Photo Paper:

Boyut | A4 (210 mm x 297 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

Glossy Photo Paper:

Boyut | Letter (215.9 mm x 279.4 mm) 4 x 6" (101.6 mm x 152.4 mm)
Kağıt türleri | Epson tarafından dağıtılan özel kağıtlar

| Not:

Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın.

Kıvrılmış veya katlanmış kağıt kullanmayın.

Kağıdı normal koşullarda kullanın: Sıcaklık 15 - 25°C (59 - 77°F) Nem %40 - %60 Nispi Nem

EPSON Photo Quality Self-Adhesive Sheets aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır: Sıcaklık 15 - 30° C (59 - 86° F) Nem %20 - 60 Nispi Nem

[Sayfanın başına]

## Printable area (Yazdırılabilir alan)

Tek sayfalar (panoramik boyut dahil olmak üzere) ve indeks kartlar

Zarflar

A: | Minimum üst kenar boşluğu 3.0 mm'dir (0.12 inç).
B-L: | Minimum sol kenar boşluğu 3.0 mm'dir (0.12 inç).
B-R: | Minimum sağ kenar boşluğu 3.0 mm'dir (0.12 inç).
C: | Minimum alt kenar boşluğu 12.5 mm'dir (0.49 inç). Minimum alt kenar boşluğuna yakın yazdırırken bazı renkler düzgün yazdırılmayabilir. Bu durumda alt kenar boşluğunu artırmayı deneyin.
: | Yazıcı yazılımının Page Layout (Sayfa Düzeni) menüsünde Printable Area (Yazdırılabilir Alan) ayarı olarak Minimize Margins (Kenar Boşluklarını En Aza İndir) ayarını seçerek minimum alt kenar boşluğunu 3 mm'ye indirebilirsiniz. Ancak, genişletilen alanda baskı kalitesi düşebilir. Bu ayarı kullanarak büyük işler yazdırmadan önce baskı kalitesinden emin olmak için tek bir sayfa yazdırın.

|  | Not:

Kağıtları kağıt besleyiciye her zaman kısa kenarları önce girecek şekilde yükleyin. Zarfları kapağın olduğu kenar önce girecek ve bu kenar aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki