Diğer Bilgiler

# Tek Sayfa Yükleme

Yazıcıya kağıt yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

| Çıktı tepsisini dışarı doğru çekin ve tepsi uzantısını dışarı doğru kaydırın. Sonra, sol kenar kılavuzundaki çıkıntıyı basılı tutun ve kılavuzu kenar kılavuzları arasındaki uzaklık kağıdınızdan biraz daha geniş olacak şekilde kaydırın.

| Kağıt destesini havalandırın, sonra düz bir yüzeyde kağıt kenarlarını hizalayın.

| Kağıtları baskı yapılacak yüzü yukarı bakacak ve kağıdın sağ kenarı sağ kenar kılavuzuyla hizalanacak şekilde kağıt besleyiciye yükleyin. Sonra, sol kenar kılavuzunu kağıdın sol kenarına doğru kaydırın. Kağıtların kenar kılavuzlarının içindeki çıkıntıların altına yüklendiğinden emin olun.

|  | Dikkat:

Kağıdı yazıcının kağıt besleyicisine girmesi için zorlamayın. Kağıdı kenarı içeride olacak ve kağıt besleyiciye bakıldığında yukarıdan görülebilecek şekilde yerleştirin. Kağıdın kağıt besleyicinin çok fazla içine yerleştirilmesi yazıcının zarar görmesine neden olabilir. Aşağıdaki resme bakın.

|  | Not:

Kağıdın tamamen çıkarılabilmesi için yazıcının ön tarafında yeterli alan bırakın.

Kağıtları kağıt besleyiciye her zaman kısa kenarları önce girecek şekilde yükleyin.

Kağıt destesinin kenar kılavuzunun üzerindeki ok işaretinde veya bu işaretin altında olduğundan emin olun.

Kağıt kıvrılmışsa, kağıdı yerleştirmeden önce düzleştirin veya hafifçe ters yönde kıvırın. Özellikle Printable Area (Yazdırılabilir Alan) ayarı olarak Minimize Margins (Kenar Boşluklarını En Aza İndir) seçiliyken kıvrılmış kağıda baskı alınması çıktınıza mürekkep bulaşmasına neden olabilir.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki