Sorun Çözücü

# Yazıcı Yazdırmıyor

> Tüm ışıklar kapalı
> Işıklar yandı ve sonra söndü
> Sadece güç ışığı yanıyor
> Hata ışığı yanıp sönüyor veya yanıyor
> Hata ışığı yanıyor ve güç ışığı yanıp sönüyor

## Tüm ışıklar kapalı

- Yazıcının açık olduğundan emin olmak için güç düğmesine basın.

- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun yerine tam olarak bağlı olduğundan emin olun.

- Prizinizin çalıştığından ve duvar şalteri veya zaman ayarlayıcı ile kontrol edilmediğinden emin olun.

[Sayfanın başına]

## Işıklar yandı ve sonra söndü

Yazıcının voltajı prizin nominal değerine uygun olmayabilir. Yazıcıyı kapatın ve yazıcının fişini hemen çekin. Sonra, yazıcının etiketlerini kontrol edin.

| Dikkat:

Voltaj değeri uygun değilse, YAZICINIZI TEKRAR PRİZE TAKMAYIN. Satıcınıza başvurun.

[Sayfanın başına]

## Sadece güç ışığı yanıyor

- Yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın. Yazıcının arabirim kablosunun yerine tam olarak takıldığından emin olun.

- Yazıcıda ambalaj malzemesi kalmamasına dikkat edin.

- Yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın, yazıcının arabirim kablosunu çıkarın, sonra çalışma denetimi sayfası yazdırın.
  Bkz. Yazıcı çalışma denetimini çalıştırma

> Denetim sayfası doğru yazdırılırsa yazıcı yazılımının ve uygulamanızın doğru yüklendiğinden emin olun.

- Büyük bir resim yazdırmaya çalışıyorsanız bilgisayarınızda yazdırma işlemi için yeterli bellek bulunmayabilir. Daha küçük bir resim yazdırmayı deneyin.

- Windows Me ve 98 kullanıcıları durdurulan tüm baskı işlerini spool manager'dan silebilirler.
  Bkz. EPSON Spool Manager'ı kullanma

- Yazıcı yazdırmaya çalışıyor, ancak başaramıyor gibi görünüyorsa, Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.
  Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme

> Bu işe yaramazsa mürekkep kartuşlarını değiştirin.
> Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

[Sayfanın başına]

## Hata ışığı yanıp sönüyor veya yanıyor

Hatanın nedenini bulmak için EPSON Status Monitor 3'ü denetleyin, sonra bu çözümlerden birini veya birkaçını deneyin:

- hata ışığı yanıyorsa ve yazıcıda sıkışmış kağıt varsa kağıdı yazıcıdan çıkarın.

- hata ışığı yanıyorsa ve yazıcıda kağıt yoksa kağıt besleyiciye kağıt yükleyin.

- hata ışığı yanıp sönüyorsa mürekkep azalmış demektir. Değiştirmek için gerekli türde bir kartuş alın.
  Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

- hata ışığı yanıyorsa ve mürekkep kartuşu boşsa gerekli mürekkep kartuşunu değiştirin.
  Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme

[Sayfanın başına]

## Hata ışığı yanıyor ve güç ışığı yanıp sönüyor

Aşağıdaki adımları izleyin.

| bakım düğmesine basın, sonra yazıcıdaki kağıtları çıkarın.

| Yazıcıyı kapatın. Yazıcının içinde yabancı nesne veya kağıt parçası olup olmadığını denetleyin, varsa çıkarın. Aynı zamanda, yazıcının arka kısmındaki havalandırma bölümünün çevresinde havalandırma için yeterli alan olduğundan emin olun. Havalandırma bölümünü tıkayan nesneleri çıkarın. Sonra, yazıcıyı yeniden açın.

|  | Not:

Yabancı bir cismi kendi başınıza kolayca çıkaramıyorsanız, güç uygulamayın ve yazıcı parçalarını sökmeyin. Yardım için satıcınızı arayın.

| Hata giderilemezse satıcınıza başvurun.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki