Sorun Çözücü

# USB Sorunlarını Düzeltme

> USB bağlantıları
> Windows işletim sistemleri
> Yazıcı yazılımını yükleme

## USB bağlantıları

Bazen USB sorunları USB kablolarından veya bağlantılarından kaynaklanır. Bu çözümlerden birini veya her ikisini de deneyin:

En iyi sonuçları elde etmek için yazıcınızı doğrudan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlamalısınız. Birden çok USB hub kullanmanız gerekiyorsa, yazıcınızı ilk kademe hub'a bağlamanızı öneririz.

[Sayfanın başına]

## Windows işletim sistemleri

Bilgisayarınızın Windows Me, 98, XP veya 2000 ön yüklü bir model, Windows 98 ön yüklü ve Windows Me'ye yükseltilmiş bir model veya Windows Me, 98 veya 2000 ön yüklü ve Windows XP'ye yükseltilmiş bir model olması gerekir. USB yazıcı sürücüsünü, bu teknik özelliklere sahip olmayan veya yerleşik bir USB bağlantı noktası olmayan bir bilgisayara yüklemeniz veya böyle bir bilgisayarda çalıştırmanız mümkün olmayabilir.

Bilgisayarınız hakkında ayrıntılı bilgi için satıcınıza başvurun.

[Sayfanın başına]

## Yazıcı yazılımını yükleme

Yanlış veya eksik yüklenen yazılım, USB sorunlarına yol açabilir. Aşağıdakileri not edin ve yazılımı doğru yüklemek için önerilen kontrol işlemlerini yapın.

### Windows XP ve 2000 için yazıcı yazılımı yükleme işlemini denetleme

Windows XP veya 2000 kullanırken, yazıcı yazılımını yüklemek için yazıcı ile birlikte verilen Setup (Kurulum) belgesinde belirtilen adımları izlemeniz gerekir. Aksi takdirde, yazıcının sürücüsü yerine Microsoft'un Universal (Evrensel) sürücüsü yüklenebilir. Universal (Evrensel) sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

| Printers (Yazıcılar) klasörünü açın ve yazıcınızın simgesini sağ tıklatın.

| Görüntülenen kısayol menüsünde Printing Preferences'ı (Yazdırma Tercihleri) tıklatın ve sonra sürücüde herhangi bir yeri sağ tıklatın.

> Görüntülenen kısayol menüsünde, About (Hakkında) görüntüleniyorsa, bu öğeyi tıklatın. "Unidrv Printer Driver" sözcüklerinin yer aldığı bir mesaj kutusu görüntüleniyorsa, yazıcınızın yazılımını Setup (Kurulum) belgesinde açıklanan şekilde yeniden yüklemeniz gerekir. About (Hakkında) görüntülenmiyorsa, yazıcınızın yazılımı düzgün bir şekilde yüklenmiştir.

| Not:

Yükleme işlemi sırasında Digital Signature Not Found (Dijital İmza Bulunamadı) iletişim kutusu (Windows 2000) veya Software Installation (Yazılım Yükleme) iletişim kutusu (Windows XP) görüntülenirse Yes'i (Evet) (Windows 2000) veya Continue Anyway'i (Yine de Devam Et) (Windows XP) tıklatın. No'yu (Hayır) (Windows 2000) veya STOP Installation'ı (Yüklemeyi DURDUR) (Windows XP) tıklatırsanız, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeniz gerekir.

### Windows Me ve 98'de yazıcı yazılımını denetleme

Windows Me'de veya 98'de, tak ve kullan sürücüsü yükleme işlemini tamamlanmadan iptal ettiyseniz, USB yazıcı aygıtı sürücüsü veya yazıcı yazılımı doğru yüklenmemiş olabilir. Sürücünün veya yazıcı yazılımının doğru yüklendiğinden emin olmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

| Not:

Bu bölümde gösterilen ekranlar Windows 98'den alınmıştır. Windows Me ekranları biraz farklı olabilir.

| Start (Başlat) düğmesini tıklatın, Settings'i (Ayarlar) seçin ve sonra, Printers'ı (Yazıcılar) tıklatın. Yazıcılar penceresinde yazıcınızın simgesinin görüntülendiğinden emin olun.

> Yazıcınıza ait simgeyi seçin, sonra File (Dosya) menüsünde Properties'i (Özellikler) tıklatın.

| Details (Ayrıntılar) sekmesini tıklatın.

> EPUSBX: (EPSON Stylus C46 Series), Print to the following port (Aşağıdaki bağlantı noktasına yazdır) liste kutusunda görüntüleniyorsa, USB yazıcı aygıtı sürücüsü ve yazıcı yazılımı doğru yüklenmiştir. Doğru bağlantı noktası görüntülenmiyorsa, bir sonraki adıma geçin.

| Masaüstünüzde My Computer (Bilgisayarım) simgesini sağ tıklatın, sonra Properties'i (Özellikler) tıklatın.

| Device Manager (Aygıt Yöneticisi) sekmesini tıklatın.

> Sürücüleriniz doğru yüklenmişse, Device Manager (Aygıt Yöneticisi) menüsünde EPSON USB Printer Devices (EPSON USB Yazıcı Aygıtları) görüntülenmelidir.

> Device Manager (Aygıt Yöneticisi) menüsünde EPSON USB Printer Devices (EPSON USB Yazıcı Aygıtları) görüntülenmiyorsa, yüklü aygıtları görmek için Other devices'ın (Diğer aygıtlar) yanındaki artı (+) işaretini tıklatın.

> Other devices'ın (Diğer aygıtlar) altında USB Printer (USB Yazıcı) veya EPSON Stylus C46 Series görüntüleniyorsa, yazıcı yazılımı doğru yüklenmemiştir. 5. adıma ilerleyin.

> Other devices'ın (Diğer aygıtlar) altında USB Printer (USB Yazıcı) veya EPSON Stylus C46 Series görüntülenmiyorsa, Refresh'i (Yenile) tıklatın veya USB kablosunu yazıcıdan çıkarın ve kabloyu yazıcıya yeniden takın. Bu öğelerin görüntülendiğini doğruladıktan sonra, 5. adıma ilerleyin.

| Other devices'ın (Diğer aygıtlar) altında USB Printer (USB Yazıcı) veya EPSON Stylus C46 Series'i seçin ve Remove'u (Kaldır) tıklatın. Sonra OK'i (Tamam) tıklatın.

> Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülendiğinde, önce OK'i (Tamam), sonra System Properties (Sistem Özellikleri) penceresini kapatmak için OK'i (Tamam) tıklatın.

| Yazıcı yazılımını kaldırın. Bkz. Yazıcı yazılımını kaldırma

| Yazıcıyı kapatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın, yazıcı yazılımını yazıcınızın Setup (Kurulum) belgesinde açıklanan şekilde yeniden yükleyin.

[Sayfanın başına]

Önceki | Sonraki