# Verklarende woordenlijst

De volgende definities zijn specifiek van toepassing op printers.

180° draaien
  Een instelling waarmee de af te drukken pagina 180 graden wordt gedraaid.

afdrukgebied
  Het gebied van een pagina waarop door de printer kan worden afgedrukt. Door de marges die worden gebruikt, is dit gebied kleiner dan het totale paginaformaat.

Afdrukken op de achtergrond
  Wanneer de optie voor afdrukken op de achtergrond is ingeschakeld, kan de computer tijdens het afdrukken van een document gewoon worden gebruikt voor andere taken. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden tijdens het afdrukken alle andere taken opgeschort. Wel worden de afdrukgegevens in dit geval sneller naar de printer verzonden.

Afdrukken zonder marges (randloos)
  Een afdrukmodus die het mogelijk maakt om tot aan alle vier de randen van het papier af te drukken, dus zonder enige witruimte rond de afdruk.

afdrukmateriaal
  Materialen waarop gegevens worden afgedrukt, zoals gewoon papier, enveloppen, speciaal papier en transparanten.

Afdrukstand/Richting
  Instellingen waarmee u bepaalt in welke richting wordt afgedrukt. U kunt kiezen uit Staand (verticaal) en Liggend (horizontaal).

Afdrukvoorbeeld
  Een instelling die het mogelijk maakt om vóór het afdrukken te zien hoe uw document er op papier zal uitzien.

afdrukwachtrij
  Een wachtrij waarin de afdruktaken die naar de printer worden gestuurd, worden opgeslagen totdat ze kunnen worden afgedrukt.

automatisch snijmechanisme voor rollen papier
  De ingebouwde papiersnijder die de afbeeldingen die achter elkaar op een rol papier worden afgedrukt, automatisch afsnijdt.

banding
  De horizontale strepen die soms verschijnen bij het afdrukken van grafische voorstellingen. Zie ook MicroWeave.

Bluetooth
  Een technologie voor draadloze verbindingen die het mogelijk maakt dat verschillende apparaten zonder kabel met elkaar communiceren.

cartridge
  Bevat de inkt die door de printer wordt gebruikt voor het afdrukken.

CMYK
  Cyaan (blauwgroen), magenta, geel en zwart. De kleureninkt waarmee het hele kleurengamma wordt afgedrukt volgens het subtractieve systeem.

ColorSync
  Macintosh-software voor kleuraanpassing. Zie ook kleuraanpassing.

Contrast
  Met deze instelling wordt het verschil tussen de lichte en donkere delen van een afbeelding gemaximaliseerd of geminimaliseerd.

controlepagina
  Een pagina die u kunt afdrukken om de werking van de printer te controleren. Op de controlepagina worden enkele informatiecodes gevolgd door een testpatroon voor de spuitkanaaltjes afgedrukt.

DMA
  Direct Memory Access of directe geheugentoegang. Een voorziening voor gegevensoverdracht waarbij de CPU van de computer wordt omzeild, zodat er een directe communicatie tot stand komt tussen een computer en randapparatuur (zoals printers) of tussen twee randapparaten.

dpi
  Dots per inch of punten per inch. Een maateenheid voor de resolutie. Zie ook resolutie.

driver
  Software die instructies naar een randapparaat van de computer stuurt. De printerdriver accepteert bijvoorbeeld afdrukgegevens van uw tekstverwerkingsprogramma en stuurt instructies naar de printer om aan te geven hoe die gegevens moeten worden afgedrukt. Samen worden de printerdriver en de hulpprogramma's voor de printer de printersoftware genoemd. Zie ook printersoftware.

Dubbelzijdig afdrukken
  Een afdrukmodus die het mogelijk maakt om beide zijden van het papier te bedrukken.

EPSON MonitorIV
  Een hulpprogramma voor Macintosh waarmee u de afdruktaken in een wachtrij kunt beheren. Het hulpprogramma toont bovendien de status van de huidige afdruktaak. (Zie afdrukwachtrij.)

EPSON Status Monitor 3
  Een hulpprogramma voor Windows dat informatie over de printerstatus geeft, zoals de hoeveelheid inkt die er nog in de cartridges zit, en dat controleert op printerfouten.

EPSON StatusMonitor
  Een hulpprogramma voor Macintosh dat de status van de printer in de gaten houdt. Als StatusMonitor een printerfout ontdekt, wordt daarover een foutbericht weergegeven.

Gamma
  Een instelling die het contrast van de afbeelding regelt door aanpassing van de middentonen en de grijstinten in het middensegment.

Gladde rand
  Hiermee wordt de afdrukkwaliteit van afbeeldingen in een lage resolutie verbeterd, doordat de karteling van randen en lijnen wordt weggewerkt. Deze instelling heeft geen gevolgen voor afbeeldingen of tekst met een hoge resolutie.

grijstinten
  Gradaties van grijs met een verloop van zwart naar wit. Grijstinten worden gebruikt om kleuren te vervangen als u alleen met zwarte inkt afdrukt.

Haarscherp
  Met deze instelling van de printerdriver worden afdrukken scherper en helderder, met name bij tekst. Het afdrukken kan wel langer duren met deze instelling.

helderheid
  Bepaalt hoe licht of donker een afbeelding is.

Hoge snelheid
  Tijdens het afdrukken drukt de printkop in zowel de heen- als de teruggaande beweging inkt op het papier. Hierdoor wordt sneller afgedrukt.

hulpprogramma's
  Software waarmee u de printer kunt controleren en onderhouden. De hulpprogramma's en de printerdriver worden samen de printersoftware genoemd. Zie ook printersoftware.

ICM (Image Color Matching)
  De methode voor kleuraanpassing die door Windows wordt gebruikt. Zie ook kleuraanpassing.

inkjet
  Een methode van afdrukken waarbij elke letter en elk symbool wordt gevormd door inkt nauwkeurig op het papier te spuiten.

Inktniveaus
  Een grafische weergave van de hoeveelheid resterende inkt in elke cartridge.

interface
  De verbinding tussen de computer en de printer. Zie ook parallelle interface en USB-interface.

interfacekabel
  De kabel waarmee de printer op de computer wordt aangesloten.

kleuraanpassing
  Algemene term voor een verwerkingsmethode voor kleurengegevens die ervoor zorgt dat kleuren die op een computerscherm worden weergegeven zo veel mogelijk overeenkomen met de afgedrukte kleuren. Er is diverse software voor kleuraanpassing beschikbaar, voor uiteenlopende omstandigheden. Zie ook ColorSync en ICM (Image Color Matching).

Kwaliteitstype
  Een aantal instellingen van de printersoftware voor het bepalen van de afdrukkwaliteit.

lettertype
  Een verzameling tekens van dezelfde stijl en grootte.

lokale printer
  Een printer die via een interfacekabel rechtstreeks is aangesloten op de computer.

marges
  De witruimte aan de rand van het papier buiten het afdrukgebied. Zie ook afdrukgebied.

MicroWeave
  Een manier van afdrukken waarbij afbeeldingen in fijnere segmenten worden afgedrukt om de kans op horizontale strepen te verkleinen. Zie ook banding.

monochroom
  Afdrukken met slechts één kleur inkt, meestal zwart.

Omgekeerde volgorde
  Een instelling die het mogelijk maakt om documenten in omgekeerde volgorde af te drukken (dus de laatste pagina eerst).

Pagina's per vel
  Een afdrukmodus die het mogelijk maakt om op één vel papier twee of vier pagina's van uw document af te drukken.

parallelle interface
  Een interface voor een rechtstreekse verbinding tussen een computer en een printer. Zie ook interface.

PhotoEnhance
  Een afdrukmodus met diverse beeldcorrectie-instellingen die u vóór het afdrukken kunt toepassen op uw foto's.

poort
  Een interfacekanaal waardoor gegevens worden overgedragen tussen apparaten.

Posterafdruk
  Een afdrukmodus die het mogelijk maakt om één pagina van uw document af te drukken op 4, 9 of 16 vellen papier. U plakt vervolgens de vellen aan elkaar om er een poster van te maken.

PRINT Image Matching
  Met dit systeem is een verbluffende afdrukkwaliteit mogelijk, wanneer een digitale camera en een printer worden gebruikt die beide PRINT Image Matching ondersteunen. Bij het maken van foto's met een dergelijke digitale camera worden speciale afdrukopdrachten opgeslagen bij de fotogegevens. Wanneer de foto's worden afgedrukt, houdt de printer zich aan deze opdrachten. Zo worden de foto's met precies de juiste kleuren afgedrukt.

(printer)driver
  Zie driver.

printerhulpprogramma's
  Zie hulpprogramma's.

printersoftware
  De printersoftware die met de printer wordt meegeleverd, omvat een (printer)driver en hulpprogramma's voor de printer. In de (printer)driver kunt u een groot aantal opties instellen om de beste resultaten te krijgen met uw printer. Met de printerhulpprogramma's kunt u de printer controleren en ervoor zorgen dat het apparaat optimaal blijft werken. Zie ook driver en hulpprogramma's.

Printkop reinigen (hulpprogramma)
  Een hulpprogramma voor het schoonmaken van de printkop, zodat de spuitkanaaltjes de inkt weer goed op het papier kunnen spuiten.

Printkop uitlijnen (hulpprogramma)
  Een hulpprogramma waarmee u de printkop kunt uitlijnen, zodat afbeeldingen goed worden afgedrukt. Gebruik dit hulpprogramma wanneer de afdrukken wazig zijn of wanneer er verkeerd uitgelijnde verticale of horizontale strepen in de afdruk zichtbaar zijn.

Profielen
  Standaarden op basis waarvan verschillende apparaten met elkaar kunnen werken met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie. Profielen worden gedefinieerd voor het gebruik en de functies die ze voor de betreffende apparaten mogelijk maken, zoals afdrukken of scannen vanaf een computer. Voor gemeenschappelijk gebruik van deze gegevens moeten de apparaten compatibel zijn met hetzelfde profiel.

reset
  Een printer instellen op de standaardwaarden door het apparaat uit te schakelen en vervolgens meteen weer aan te zetten.

resolutie
  Het aantal dots (punten) dat wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven. Dit wordt uitgedrukt als het aantal puntjes horizontaal x het aantal puntjes verticaal.

RGB
  Rood, groen en blauw. Met deze kleuren wordt een additief kleurengamma van schermkleuren gecreëerd. Hierbij worden gekleurde fosfordeeltjes aan de binnenkant van het scherm opgelicht met behulp van een elektronenstraal.

Sorteren
  Met deze instelling worden meerdere exemplaren van een meerdere pagina's tellend document afgedrukt als complete sets. In het andere geval wordt van elke pagina's apart steeds het gewenste aantal exemplaren afgedrukt, waarna u de pagina's zelf nog moet sorteren.

Spiegel afbeelding
  Met deze instelling van de printersoftware kunt u de afdruk spiegelen, van links naar rechts.

spool
  De eerste stap tijdens het afdrukken, waarin de afdrukgegevens door de printerdriver worden geconverteerd naar codes die door de printer kunnen worden verwerkt. Deze gegevens worden vervolgens rechtstreeks naar de printer of de afdrukserver gestuurd.

Spool Manager
  De software waarmee afdrukgegevens worden geconverteerd naar codes die door de printer kunnen worden verwerkt. Zie ook spool.

spuitkanaaltjes
  Fijne kanaaltjes in de printkop waarmee de inkt op de pagina wordt gespoten. Als de spuitkanaaltjes verstopt zijn, kan de afdrukkwaliteit afnemen.

Spuitkanaaltjes controleren (hulpprogramma)
  Een hulpprogramma dat controleert of de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zijn en moeten worden schoongemaakt.

sRGB
  De methode voor kleurenbeheer die wordt gebruikt om de kleurenconsistentie te handhaven tussen apparaten die de sRGB-standaard ondersteunen.

standaardinstelling
  Een waarde of instelling die automatisch wordt gebruikt als de apparatuur wordt ingeschakeld, gereset of geïnitialiseerd.

station
  Een apparaat voor informatiedragers, zoals een vaste-schijfstation, een cd-romlezer of een diskettestation. In Windows wordt aan elk station een letter toegewezen zodat de verschillende stations eenvoudig kunnen worden beheerd.

Status Monitor
  De software die de status van de printer in de gaten houdt.

USB-interface
  Universal Serial Bus-interface. Hiermee kan de gebruiker maximaal 127 randapparaten (zoals een toetsenbord, aanwijsapparaat en printer) op de computer aansluiten via één universele poort. Met USB-hubs kunnen extra poorten worden toegevoegd. Zie ook interface.

Verklein/vergroot document
  Een afdrukmodus waarmee het afdrukformaat van uw document wordt aangepast.

Verzadiging
  Een instelling om kleuren levendiger te maken. Hoe lager de verzadiging, des te fletser de kleuren. Hoe hoger de verzadiging, des te levendiger de kleuren.

Volledige pagina afdrukken
  Een afdrukmodus waarmee een document automatisch wordt vergroot of verkleind en aangepast aan het papierformaat dat in de printersoftware is geselecteerd.

Watermerken afdrukken
  Een afdrukmodus die het mogelijk maakt om tekst of afbeeldingen af te drukken als watermerk.

zuinig afdrukken
  Een manier van afdrukken waarbij afbeeldingen met minder punten worden afgedrukt om inkt te besparen.

[Boven]