Overige informatie

# Losse vellen papier laden

Volg de onderstaande stappen om papier in de printer te laden.

| Open de papiersteun en schuif het verlengstuk uit.

| Breng de uitvoerlade omlaag en schuif het verlengstuk uit.

|  | Opmerking:

Het hulpstuk voor cd's/dvd's mag niet in de printer aanwezig zijn en de cd-/dvd-geleider moet gesloten zijn.

| Verschuif nu de linkerzijgeleider zodat de afstand tussen de zijgeleiders iets groter is dan de breedte van het papier.

| Waaier een stapel papier los en klop de stapel recht op een vlakke ondergrond om de randen gelijk te krijgen.

| Leg het papier met de afdrukzijde naar boven tegen de rechterzijgeleider en schuif het zo in de papiertoevoer. Schuif de linkerzijgeleider tegen de linkerkant van het papier aan.

|  | Opmerking:

Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.

Laad papier altijd met de smalle kant eerst in de papiertoevoer.

Zorg ervoor dat de stapel papier niet boven het driehoekje aan de binnenzijde van de geleiders komt.

[Boven]

Vorige | Volgende