Overige informatie

# Enveloppen laden

Volg de onderstaande stappen om enveloppen in de printer te laden.

| Open de papiersteun en schuif het verlengstuk uit.

| Breng de uitvoerlade omlaag en schuif het verlengstuk uit.

|  | Opmerking:

Het hulpstuk voor cd's/dvd's mag niet in de printer aanwezig zijn en de cd-/dvd-geleider moet gesloten zijn.

| Verschuif nu de linkerzijgeleider zodat de afstand tussen de zijgeleiders iets groter is dan de breedte van de envelop.

| Laad enveloppen met de korte zijde naar voren en de flap naar links (zie illustratie).

|  | Opmerking:

De wijze van vouwen en de dikte van enveloppen wisselt sterk. Als de totale dikte van de stapel enveloppen groter is dan 10 mm, moet u de enveloppen goed plat drukken voordat u de enveloppen laadt. Als de afdrukkwaliteit minder wordt als er een stapel enveloppen is geladen, laadt u de enveloppen één voor één.

U kunt niet meer dan tien enveloppen tegelijk in de papiertoevoer plaatsen.

Gebruik geen enveloppen die gekruld of gevouwen zijn.

Strijk de flappen van de enveloppen glad voordat u ze laadt.

Druk de rand die als eerste in de printer gaat goed plat voordat u de enveloppen in de printer legt.

Gebruik geen enveloppen die erg dun zijn, aangezien deze kunnen omkrullen tijdens het afdrukken.

[Boven]

Vorige | Volgende