Overige informatie

# De printer schoonmaken

Voor een optimale werking van de printer dient u deze enkele keren per jaar grondig schoon te maken. Dit doet u als volgt.

| Haal de stekker van de printer uit het stopcontact.

| Verwijder al het papier uit de printer.

| Veeg met een zachte borstel al het stof en vuil uit de papiertoevoer.

| Als de papiertoevoer van buiten of binnen vies is, maakt u dit onderdeel schoon met een zachte en schone, vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Houd de kap van de printer gesloten om te voorkomen dat de printer van binnen nat wordt.

| Als de binnenkant van de printer per ongeluk vervuild is met inkt, veegt u de inkt weg met een vochtige doek.

| Als er inkt in de printer is gelekt, moet u de binnenzijde van de printer schoonmaken met een zachte, schone doek.

| Waarschuwing:

Raak het bewegende mechanisme in de printer niet aan.

| Let op:

Smeer geen vet op de metalen delen onder de printkop.

Maak de printer nooit schoon met alcohol of thinner. Deze chemische stoffen kunnen zowel de behuizing als de onderdelen van de printer beschadigen.

Zorg ervoor dat er nooit water terechtkomt op het printermechanisme of de elektronische componenten.

Gebruik geen harde of schurende borstels.

Spuit geen smeermiddelen in de printer. Wanneer u de verkeerde olie gebruikt, kunt u het mechanisme beschadigen. Neem contact op met uw leverancier of een erkende servicemedewerker als de printer moet worden gesmeerd.

[Boven]

Vorige | Volgende