Andere Informationen / Druckerspezifikationen

# Papier

> Papierspezifikationen
> Druckbereich

| Hinweis:

Epson kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die Qualität einer Marke oder Sorte ändern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.

## Papierspezifikationen

Einzelblattpapier:

Format | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 3 x 3,5" (89 x 127 mm)
Papiersorten | Normalpapier, Epson-Spezialpapiere
Stärke (für Normalpapier) | 0,08 bis 0.13 mm
Gewicht (für Normalpapier) | 64 g/m2 bis 90 g/m2

Briefumschläge:

Format | Nr. 10 (104,8 x 241 mm) DL (110 x 220 mm) C6 (114 x 162 mm) 132 x 220 mm
Papiersorten | Normalpapier
Stärke | 0.40 bis 0.52 mm
Gewicht | 75 g/m2 bis 90 g/m2

Premium Bright White Paper:

Format | Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Premium Ink Jet Plain Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Bright White Ink Jet Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Photo Quality Ink Jet Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Photo Quality Ink Jet Card:

Format | A6 (105 x 148 mm) 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Self Adhesive Sheets:

Format | A4 (210 x 297 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Ink Jet Note Card:

Format | A6 (105 x 148 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Ink Jet Greeting Card:

Format | 5 x 8" (127 x 203 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Archival Matte Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) 100 mm x 8 m
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Enhanced Matte paper:

Format | Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Matte Paper Heavyweight:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Premium Glossy Photo Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 4 x 6" (113,6 x 175,4 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 100 mm x 8 m 210 mm x 8 m
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Premium Semigloss Photo Paper:

Format | A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) 100 mm x 8 m 210 mm x 10 m 4" x 26'
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Premium Luster Photo Paper:

Format | Letter (216 x 279 mm) 210 mm x 10 m
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

Ink Jet Transparencies:

Format | Letter (216 x 279 mm)
Papiersorten | Epson-Spezialpapier

CD/DVD:

Format | 12 cm 8 cm

| Hinweis:

Eine schlechte Papierqualität beeinträchtigt die Druckqualität und kann Papierstaus oder andere Probleme verursachen. Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie Papier besserer Qualität.

Legen Sie kein gewelltes oder geknicktes Papier ein.

Verwenden Sie Papier unter normalen Umgebungsbedingungen: Temperatur 15 bis 25° C Luftfeuchtigkeit 40 bis 60 %

EPSON Photo Quality Self-Adhesive Sheets sind unter den folgenden Bedingungen zu lagern: Temperatur 15 bis 30° C Luftfeuchtigkeit 20 bis 60 %

Die für diesen Drucker verfügbaren Papiergrößen reichen von 3,5 x 5" (89 x 127 mm) bis A4 (210 x 297 mm) bzw. Legal (216 x 356 mm).

[Oben]

## Druckbereich

Einzelblattpapier und Index Cards

Normal | Ohne Rand

Der druckbare Bereich ist durch diagonale Linien gekennzeichnet.
A: | Der obere Rand beträgt mindestens 3 mm.
B-L: | Der linke Rand beträgt mindestens 3 mm.
B-R: | Der rechte Rand beträgt mindestens 3 mm.
C: | Der untere Rand beträgt mindestens 3,0 mm.

|  | Hinweis:

Je nach der Art der verwendeten Druckmedien kann die Druckqualität am oberen und unteren Seitenrand des Ausdrucks schlechter ausfallen bzw. können diese Bereiche verschmiert sein.

Briefumschläge

Der druckbare Bereich ist durch diagonale Linien gekennzeichnet.
A: | Der obere Rand beträgt mindestens 3 mm.
B-L: | Der linke Rand beträgt mindestens 5,0 mm.
B-R: | Der rechte Rand beträgt mindestens 5,0 mm.
C: | Der untere Rand beträgt mindestens 20 mm für Windows und Mac OS 8.6 bis 9.X. Der untere Rand beträgt mindestens 3,0 mm für Mac OS X.

|  | Hinweis:

Je nach der Art der verwendeten Druckmedien kann die Druckqualität zum oberen und unteren Seitenrand des Ausdrucks hin schlechter ausfallen bzw. können diese Bereiche verschmiert sein.

Rollenpapier

Standardränder
| Wird die Rollenpapiertaste nach dem Drucken gedrückt, wird die Schnitt-Markierungslinie gedruckt. Wenn die Rollenpapiertaste erneut gedrückt wird und Druckdaten übertragen werden, beträgt der Rand zwischen den Ausdrucken etwa 65 mm.
| Bei Übertragung eines Druckauftrags, der aus mehreren Seiten besteht, oder aufeinander folgender Übertragung von Druckaufträgen sind zwischen den Ausdrucken keine Ränder vorhanden.
Ohne Rand
| Wird die Rollenpapiertaste nach dem Drucken gedrückt, wird die Schnitt-Markierungslinie gedruckt. Wenn die Rollenpapiertaste erneut gedrückt wird und Druckdaten übertragen werden, beträgt der Rand zwischen den Ausdrucken etwa 65 mm.
| Bei Übertragung eines Druckauftrags, der aus mehreren Seiten besteht, oder aufeinander folgender Übertragung von Druckaufträgen sind zwischen den Ausdrucken keine Ränder vorhanden.

CD/DVD

| Achtung:

Stellen Sie den Innendurchmesser nicht auf 21 mm ein, obwohl EPSON Print CD die Einstellung auf 21 mm erlaubt. Durch Drucken im Bereich innerhalb von 43 mm kann das CD/DVD-Laufwerk beschädigt werden.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes