# Sicherheitshinweise

> Drucker einrichten
> Standort für den Drucker auswählen
> Mit dem Drucker arbeiten
> Umgang mit den Tintenpatronen
> Handbuchkonventionen

| Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Druckers alle Hinweise in diesem Abschnitt. Beachten Sie außerdem alle am Drucker angebrachten Warnungen und Hinweise. ## Drucker einrichten Beachten Sie beim Einrichten Ihres Druckers folgende Hinweise: Die Ventilationsschlitze und Öffnungen im Drucker dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden. Die verwendete Betriebsspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen. Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines andern Netzkabels können "Brände oder elektrische Schläge verursacht werden. Das Netzkabel dieses Produkts ist ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Bei Verwendung mit anderen Geräten können Brände oder elektrische Schläge verursacht werden. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht. Verwenden Sie keine Steckdose, an der bereits Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren, die sich regelmäßig ein- und ausschalten, angeschlossen sind. Schließen Sie den Drucker nicht an schaltbare oder timergesteuerte Steckdosen an. Benutzen Sie die Computeranlage nicht in der Nähe potenzieller elektromagnetischer Störfelder wie z. B. Lautsprecher oder Basisstationen von schnurlosen Telefonen. Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Stromkabel. Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gesamtstromstärke aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden: Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen. Bei Anschluss des Drucker an die Stromversorgung in Deutschland muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallatioin mit einer 10-A- oder 16-A-Sicherung abgesichert ist, um Schutz vor Kurzschluss und Überstom zu gewährleisten. ## Standort für den Drucker auswählen Beachten Sie bei der Wahl des Druckerstandorts folgende Hinweise: Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Wenn Sie den Drucker an einer Wand aufstellen, lassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm zwischen der Druckerrückseite und der Wand. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird oder schräg steht. Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn nicht um. Andernfalls kann Tinte aus den Patronen auslaufen. Lassen Sie genügend Platz vor dem Drucker frei, damit das Papier ungehindert aus dem Drucker ausgegeben werden kann. Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und Wärmequellen fern. Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die Stößen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Stellen Sie den Drucker so auf, dass um ihn herum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, so dass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
|  | Note for French-speaking users:
Placez l'imprimante près d'une prise de contacte où la fiche peut être débranchée facilement.
## Mit dem Drucker arbeiten Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Druckers folgende Hinweisen: Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen im Drucker ein. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt. Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers und berühren Sie nicht die Tintenpatronen während eines Druckvorgangs. Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, der Drucker kann dadurch beschädigt werden. Schalten Sie den Drucker stets mit Hilfe des Netzschalters aus. Wenn der Netzschalter betätigt wird, blinkt die Netzschalter-Kontrollleuchte . Trennen Sie den Drucker erst von der Stromversorgung bzw. schalten Sie die Stromversorgung erst aus, wenn die Betriebsanzeige dunkel ist. Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Druckers, dass sich der Druckkopf in der Abdeckposition (rechts außen) befindet und dass die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind. Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch Entfernen der Tintenpatronen kann den Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker dann nicht mehr einwandfrei funktioniert. ## Umgang mit den Tintenpatronen Bitte beachten Sie beim Umgang mit dem Tintenpatronen folgende Hinweise: Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken. Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Andernfalls kann Tinte austreten. Nach dem Öffnen der Verpackung dürfen Tintenpatronen nicht geschüttelt werden, da sonst Tinte austreten kann. Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Haut gerät, reinigen Sie sie gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Entfernen Sie nicht das Etikett von der Tintenpatronen und ziehen Sie nicht daran. Andernfalls kann Tinte aus der Patrone austreten. Installieren Sie eine Tintenpatrone sofort nach dem Öffnen der Verpackung. Bleibt die Tintenpatrone vor der Benutzung längere Zeit ausgepackt liegen, kann möglicherweise nicht gedruckt werden. Benutzen Sie keine Tintenpatronen, deren Haltbarkeitsdatum (auf der Verpackung aufgedruckt) überschritten ist. Andernfalls wird möglicherweise die Druckqualität beeinträchtigt. Um beste Druckergebnisse zu erzielen, sollte die Tintenpatrone innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Installation aufgebraucht werden. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen. Dies kann den Druckkopf beschädigen. Wenn Sie eine Tintenpatrone verwenden wollen, die Sie zuvor an einem kälteren Ort gelagert haben, lassen Sie sie sich vor der Verwendung mindestens drei Stunden lang auf Raumtemperatur erwärmen. Lagern Sie Tintenpatronen an einem kühlen, dunklen Ort. Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Rückseite der Tintenpatrone. Hierdurch können sowohl der normale Betrieb als auch der Druckbetrieb beeinträchtigt werden. Der IC-Chip auf dieser Tintenpatrone enthält verschiedene patronenspezifische Informationen, wie z.B. zur verbleibenden Tintenmenge, so dass eine Tintenpatronen beliebig oft entfernt und wieder eingesetzt werden kann. Jedes Mal, wenn eine Tintenpatrone wieder eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker stets einen Selbsttest durchführt. Wenn Sie eine Tintenpatrone zur späteren Verwendung herausnehmen, sollten Sie die Tintenzuführöffnung vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie den Drucker lagern. Dank des Ventils in der Tintenzufuhröffnung sind Abdeckungen oder Verschlüsse nicht erforderlich. Die Tinte kann jedoch auf Gegenständen, die mit diesem Bereich der Tintenpatrone in Berührung kommen, Flecken hinterlassen. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung herum. Lagern Sie Tintenpatronen mit dem Etikett nach oben weisend. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach unten weisend. ### ENERGY STAR®-Kompatibilität Als Partner von ENERGY STAR® bestätigt Epson, dass dieses Produkt die Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR® erfüllt. Das International ENERGY STAR® Office Equipment-Programm ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer- und Bürogeräteindustrie zur Förderung der Entwicklung energiesparender PCs, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopiergeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte mit dem Ziel, die durch Energieerzeugung bedingte Luftverschmutzung zu reduzieren. Die teilnehmenden Länder verwenden einheitliche Standards und Logos. ## Handbuchkonventionen
| Vorsicht
Anmerkungen dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
| Achtung:
Anmerkungen dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.
| Hinweise
enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit dem Drucker.