Tintenpatronen austauschen

# Tintenpatrone austauschen

> Tasten des Drucker-Bedienfelds verwenden

Es kann vorkommen, dass eine Tintenpatrone ausgetauscht werden muss, bevor sie leer ist.

Wenn die Anzeige Keine Tinte blinkt oder leuchtet, tauschen Sie die leere Tintenpatrone wie im folgenden Abschnitt beschrieben aus.
Siehe Leere Tintenpatrone austauschen

Nähere Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone, bevor die Anzeige Keine Tinte blinkt oder EPSON Status Monitor Sie darüber informiert, dass die Tintenpatrone leer ist, finden Sie im folgenden Abschnitt.

Das Auswechseln einer Tintenpatrone kann über die Tasten am Drucker-Bedienfeld erfolgen.

| Vorsicht:

Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken.

Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung herum noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch unwohl fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

| Achtung:

Es wird empfohlen, ausschließlich original EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Ungeeignete Fremdprodukte könne Schäden am Drucker verursachen, die von der EPSON-Garantie ausgenommen sind.

Nehmen Sie die alte Tintenpatrone erst heraus, wenn Sie eine neue Tintenpatrone bereitgelegt haben. Die in den Düsen verbleibende Resttinte kann andernfalls antrocknen.

Füllen Sie die Tintenpatronen nicht erneut auf. Der Drucker berechnet den verbleibenden Füllstand der Tintenpatronen mit Hilfe des IC-Chips an der Tintenpatrone. Beim Nachfüllen der Tintenpatrone wird die verbleibende Tinte nicht neu vom IC-Chip berechnet und die verfügbare Tintenmenge ändert sich nicht.

| Hinweis:

Ist eine der Tintenpatronen leer, können Sie den Druckvorgang nicht fortsetzen, auch wenn die andere Patrone noch Tinte enthält. Bevor Sie drucken, muss die leere Tintenpatrone erst ausgetauscht werden.

Tinte wird nicht nur beim Drucken von Dokumenten verbraucht, sondern auch während der Druckkopfreinigung, während des Selbstreinigungszyklus, der jedes mal nach dem Einschalten des Drucker durchlaufen wird und bei der Aktivierung des Tintenzuleitungssystem, wenn eine Tintenpatrone im Drucker installiert wird.

## Tasten des Drucker-Bedienfelds verwenden

| Achtung:

Entfernen Sie die alte Tintenpatrone erst dann aus dem Drucker, wenn Sie eine neue Tintenpatrone bereitgelegt haben.

| Hinweis:

In den Abbildungen ist das Ersetzen der Gelb-Tintenpatrone dargestellt. Tauschen Sie die entsprechende leere Tintenpatrone aus.

| Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Die Betriebsanzeige sollte leuchten, jedoch nicht blinken.

| Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie die Tintenpatrone vor dem Öffnen der Verpackung vier bis fünf Mal schütteln.

| Nehmen Sie die neue Tintenpatrone aus der Verpackung heraus.

|  | Achtung:

Achten Sie darauf, dass Sie beim Herausnehmen der Tintenpatrone aus der Verpackung die seitlich an der Tintenpatrone befindlichen Haken nicht abbrechen.

Entfernen Sie nicht das Etikett von der Tintenpatrone und ziehen Sie nicht daran. Andernfalls kann Tinten auslaufen.

Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Tintenpatrone. Dies kann die Tintenpatrone beschädigen.

Wenn eine Tintenpatrone vorübergehend aus dem Drucker entfernt wird, achten Sie darauf, den Tintenzufuhrbereich der Tintenpatrone vor Schmutz und Staub zu schützen. Lagern Sie die Tintenpatrone in der gleichen Umgebung wie den Drucker. Lagern Sie Tintenpatronen mit dem Etikett nach oben weisend. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach unten weisend. Beachten Sie, dass sich ein Ventil in der Tintenzufuhröffnung befindet, sodass keine Abdeckungen oder Verschlüsse erforderlich sind. Gehen Sie jedoch vorsichtig mit den Patronen um, da es ansonsten zu Tintenflecken kommen kann. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung der Tintenpatrone oder den Bereich um die Tintenzuführöffnung herum.

Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Entfernen einer benutzten Tintenpatrone stets sofort eine neue Tintenpatrone in den Drucker einsetzen. Wenn nicht sofort wieder eine Tintenpatrone eingesetzt wird, kann der Druckkopf austrocknen, was zu einer Fehlfunktion des Druckers führen kann.

| Öffnen Sie die Druckerabdeckung.

| Drücken Sie die Tintentaste . Der Druckkopf bewegt sich in die Position zum Austauschen von Tintenpatronen und die Betriebsanzeige beginnt zu blinken.

|  | Hinweis:

Halten Sie die Tintentaste nicht länger als drei Sekunden gedrückt. Ansonsten leitet der Drucker die Reinigung des Druckkopfes ein.

|  | Achtung:

Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden. Drücken Sie zum Bewegen des Druckkopfes stets die Tintentaste .

| Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung. Drücken Sie die Tintenpatrone, die Sie austauschen wollen, an der Seite leicht zusammen. Heben Sie die Tintenpatrone dann aus dem Drucker und entsorgen Sie sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

|  | Vorsicht:

Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch unwohl fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

| Setzen Sie die Tintenpatrone senkrecht in den dafür vorgesehenen Tintenpatronenhalter ein. Drücken Sie die Tintenpatrone dann vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrastet. Schließen Sie nach dem Austauschen der Tintenpatronen die Tintenpatronen- und die Druckerabdeckung.

| Drücken Sie die Tintentaste . Der Druckkopf bewegt sich, und die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems wird gestartet. Dieser Vorgang dauert insgesamt ca. 1,5 Minuten. Wenn die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems abgeschlossen ist, bewegt sich der Druckkopf zurück in die Abdeckposition. Die Betriebsanzeige hört auf zu blinken und leuchtet und die Anzeige Keine Tinte ist dunkel.

|  | Achtung:

Die Betriebsanzeige blinkt, während der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems. Schalten Sie den Drucker niemals aus, während die Betriebsanzeige blinkt. Andernfalls wird das Tintenzuleitungssystem möglicherweise nicht vollständig aktiviert.

|  | Hinweis:

Wenn die Fehlermeldung Keine Tinte angezeigt wird, nachdem sich der Druckkopf in die Abdeckposition bewegt hat, ist die Tintenpatrone möglicherweise nicht richtig installiert. Drücken Sie erneut die Tintentaste und setzen Sie die Tintenpatrone nochmals ein, sodass sie hörbar einrastet.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes