Andere Informationen / Druckerspezifikationen

# Normen und Richtlinien

US-Modell:

Sicherheit | UL 60950 CSA C22.2 Nr. 60950
EMV | FCC Part 15 Subpart B Klasse B CSA C108.8 Klasse B

Europäisches Modell:

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG | EN 60950
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN 55022 Klasse B EN 55024 EN 61000-2-3 EN 61000-3-3

Australisches Modell:

EMV | AS/NZS 3548 Class B

[Oben]

Vorheriges | Nächstes