Druckqualität verbessern

# Druckkopfdüsen überprüfen

> Utility Düsentest verwenden
> Verwendung der Bedienfeldtasten

Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druckbild aufweisen, können Sie die Ursache des Problems möglicherweise durch einen Düsentest feststellen.

Die Überprüfung der Druckkopfdüsen können Sie vom Computer aus mit dem Düsentest-Utility der Druckersoftware oder am Drucker über die Tasten am Bedienfeld vornehmen.

| Hinweis:

Wenn die Anzeige Keine Tinte blinkt, ist eine Reinigung des Druckkopfs nicht möglich. Tauschen Sie zuerst die entsprechende Tintenpatrone aus.

## Utility Düsentest verwenden

Nähere Informationen zum Verwenden des Utility Düsentest erhalten Sie in den folgenden Abschnitten.

### Unter Windows

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Utility Düsentest zu verwenden.

| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Rufen Sie die Druckersoftware auf.

| Druckersoftware unter Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Düsentest

| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

### Mac OS 8.6 bis 9.x

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Utility Düsentest zu verwenden.

| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken oder zum Einrichten einer Seite auf.

| Druckersoftware unter MacOS 8.6 bis 9.x aufrufen

| Klicken Sie auf das Symbol Utility und klicken Sie dann im Dialogfeld Utility auf die Schaltfläche Düsentest.

| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

### Mac OS X

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Utility Düsentest zu verwenden.

| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Rufen Sie das Dialogfeld EPSON Drucker-Utility auf.

| Druckersoftware unter Mac OS X aufrufen

| Wählen Sie Ihren Drucker aus und klicken Sie dann auf OK im Fenster Druckerliste.

| Klicken Sie auf die Schaltfläche Düsentest im Dialogfeld Utility.

| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

[Oben]

## Verwendung der Bedienfeldtasten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Druckkopfdüsen mit Hilfe der Bedienfeldtasten zu überprüfen.

| Schalten Sie den Drucker aus.

| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 oder Letter in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.

| Halten Sie die Papiertaste gedrückt und drücken Sie dann zum Einschalten des Druckers den Netzschalter .

| Lassen Sie nur den Netzschalter los, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Wenn der Drucker mit dem Düsentest beginnt, lassen Sie auch die Papiertaste los.

Es folgen zwei Beispiele für Düsentestmuster.

| Testmuster in Ordnung

| Druckkopf muss gereinigt werden

Wird die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt, liegt das Problem beim Drucker. Möglicherweise ist eine Düse verstopft oder der Druckkopf ist schlecht justiert.
Siehe Druckkopf reinigen
Siehe Druckkopf-Justage

[Oben]

Vorheriges | Nächstes