Andere Informationen

# Briefumschläge einlegen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Briefumschläge in den Drucker einzulegen.

| Öffnen Sie die Papierstütze und ziehen Sie die Verlängerung heraus.

| Stellen Sie sicher, dass das Papierausgabefach nach unten geklappt ist, und ziehen Sie die Verlängerung heraus.

| Die Position des Ausgabefachs ändern

| Schieben Sie die linke Papierführungsschiene nach links, sodass der Abstand zwischen den beiden Papierführungsschienen etwas breiter ist als die verwendeten Briefumschläge.

| Legen Sie Briefumschläge mit der kurzen Kante voran und der Umschlagklappe an der linken Seite ein, wie in der Abbildung dargestellt.

|  | Hinweis:

Hinsichtlich der Stärke von Briefumschlägen und ihrem Faltvermögen bestehen beträchtliche Unterschiede. Wenn der Umschlagstapel höher als 10 mm ist, drücken Sie die Umschläge vor dem Einlegen flach. Falls die Druckqualität schlechter wird, wenn Sie einen Stapel Briefumschläge eingelegt haben, legen Sie die Briefumschläge einzeln ein.

Sie können bis zu 10 Briefumschläge gleichzeitig in das Papierfach einlegen.

Verwenden Sie keine gewellten oder gefalteten Briefumschläge.

Glätten Sie die Umschlagklappen vor dem Einlegen.

Glätten Sie die vorangehende Kante des Briefumschlags vor dem Einlegen.

Verwenden Sie keine Briefumschläge, die zu dünn sind. Sie können im Drucker zerknittern.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes