Andere Informationen

# Rollenpapier einlegen und entnehmen

> Rollenpapier einlegen
> Rollenpapier abschneiden
> Rollenpapier entnehmen
> Epson-Rollenpapier lagern

## Rollenpapier einlegen

Wenn die Papierrollenhalterung am Drucker angebracht ist, können Sie auf Rollenpapier drucken, das praktisch zum Herstellen von Bannern ist. Beachten Sie Folgendes beim Drucken auf Rollenpapier:

- Legen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben ein.

- Verwenden Sie flaches, unbeschädigtes Papier. Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es vor dem Einlegen, um Störungen beim Papiereinzug zu vermeiden.

- Fassen Sie das Papier immer an den Rändern an.

- Sorgen Sie für ausreichend Platz vor dem Drucker, damit das Papier vollständig heraustransportiert werden kann.

- Stellen Sie sicher, dass das Papierausgabefach nach unten geklappt ist und dass die Verlängerung des Papierausgabefachs hinein geschoben ist.

- Überprüfen Sie, dass das Ende des Papiers sauber und rechtwinklig zur langen Papierseite abgeschnitten ist. Wenn das Papier schräg oder nicht sauber abgetrennt wurde, wird es möglicherweise nicht einwandfrei eingezogen, oder der Druck geht über den Papierrand hinaus.

- Verwenden Sie Epson-Druckmedien, um Ausdrucke hoher Qualität zu gewährleisten.

- Überprüfen Sie vor dem Drucken auf Rollenpapier immer die Tintenfüllstände, weil das Papier durch Auswechseln von Tintenpatronen bei eingesetzter Papierrolle verschmieren kann.

- Wir empfehlen, eine neue Papierrolle einzusetzen, wenn nur noch 20 cm Rollenpapier vorhanden ist. Sonst kann die Druckqualität auf dem verbliebenen Rollenpapier beeinträchtigt sein.

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Anbringen der Rollenpapierhalter und Einlegen des Rollenpapiers aus.

| Bringen Sie die Rollenpapierhalter an das Rollenpapier an.

|  | Hinweis:

Entfernen Sie das Schutzblatt, nachdem Sie das Rollenpapier und die Halter zusammengesetzt haben.

| Prüfen Sie mit einem Winkel, dass das Ende der Rolle wie dargestellt senkrecht zum Rand abgeschnitten ist.

|  | Achtung:

Verwenden Sie stets einen Winkel oder ein anderes Werkzeug, um sicherzustellen, dass das Ende der Rolle senkrecht zum Papierrand abgetrennt wurde. Ein schräger Schnitt kann Probleme beim Papiertransport verursachen.

| Schalten Sie den Drucker ein.

| Stellen Sie sicher, dass das Papierausgabefach nach unten geklappt ist und dass die Verlängerung des Papierausgabefachs hinein geschoben ist.

| Die Position des Ausgabefachs ändern

| Setzen Sie den Adapter für den Rollenpapierhalter in den Schlitz hinten am Drucker ein und befestigen Sie dann die Rollenpapierhalter am Adapter.

| Schieben Sie das Papierende vorsichtig und bündig mit der rechten Papierführungsschiene so weit wie möglich in den Rollenpapiereinzug ein. Schieben Sie die linke Papierführungsschiene zur linken Seite des Druckers.

|  | Achtung:

Legen Sie kein Rollenpapier in den Einzelblatteinzug ein.

| Um das Papier richtig einzuziehen, müssen Sie es drei Sekunden von Hand halten. Das Papier wird automatisch in den Drucker eingezogen.

|  | Hinweis:

Wenn sich das Rollenpapier nicht problemlos einziehen lässt, glätten Sie es. Um das Rollenpapier zu glätten, legen Sie es zum Schutz mit der bedruckbaren Seiten nach oben zwischen die Seiten des Anweisungsheftes, das der Papierrolle beiliegt. Rollen Sie das Anweisungsheft dann entgegen der Aufrollrichtung des Papiers zusammen.

| Öffnen Sie die Druckerabdeckung und vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in den Drucker transportiert wird. Wenn das Papier nicht gerade ist, entnehmen Sie es und legen Sie es erneut ein.

| Rollenpapier entnehmen

|  | Hinweis:

Drehen Sie den Papierrollenknopf, um die Lose im Rollenpapier aufzunehmen.

[Oben]

## Rollenpapier abschneiden

| Drücken Sie auf die Rollenpapiertaste , um das Papier einzuziehen. Eine Schnittlinie wird auf das Rollenpapier gedruckt.

|  | Achtung:

Halten Sie die Taste Rollenpapier nicht länger als 3 Sekunden gedrückt. Anderenfalls wird das Rollenpapier rückwärts transportiert, wodurch der Ausdruck beschädigt werden kann.

| Schneiden Sie das Papier entlang der aufgedruckten Linie. Ziehen Sie beim Schneiden nie am Papier, weil sonst der Ausdruck beschädigt werden kann. Überschreiten Sie beim Abschneiden des Papiers niemals die Linie zum Drucker hin, da dies zu Problemen beim Papiertransport führen kann.

|  | Hinweis:

Epson empfiehlt die Verwendung eines Winkels oder eines anderen Werkzeugs, um sicherzustellen, dass das Ende der Rolle senkrecht zum Papierrand abgetrennt wird. Ein schräger Schnitt kann Probleme beim Papiertransport verursachen.

| Um das nächste Dokument zu drucken, drücken Sie die Rollenpapiertaste , um das Papier zurück in die Druckposition zu ziehen.

| Drehen Sie den Papierrollenknopf, um die Lose im Rollenpapier aufzunehmen.

[Oben]

## Rollenpapier entnehmen

| Halten Sie die Rollenpapiertaste nach dem Abschneiden des Papiers ungefähr 3 Sekunden gedrückt. Das Papier wird zurück in eine Position transportiert, wo es einfach aus dem Einzelblatteinzug an der Druckerrückseite entnommen werden kann. Die Kontrollleuchte Kein Papier blinkt. Falls es nicht in diese Position transportiert wird, wiederholen Sie diesen Schritt.

| Drehen Sie den Papierrollenknopf zurück, um das Rollenpapier aufzuwickeln. Entnehmen Sie das Papier vorsichtig.

| Drücken Sie die Rollenpapiertaste , so dass die Kontrollleuchte Kein Papier erlischt.

[Oben]

## Epson-Rollenpapier lagern

Verpacken Sie nicht benutztes Papier unmittelbar nach dem Drucken wieder in der Originalverpackung. Bewahren Sie Ihre Ausdrucke in einem wieder verschließbaren Plastikbeutel auf. Setzen Sie Ihre Ausdrucke weder hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes