Andere Informationen / Druckerspezifikationen

# Elektrische Anschlüsse

| 120-V-Modell | 220-240-V-Modell
Eingangsspannung | 99 bis 132 V | 198 bis 264 V
Frequenzbereich | 50 bis 60 Hz
Eingangsfrequenz | 49,5 bis 60,5 Hz
Nennstrom | 0,5 A (max. 0,8 A) | 0,25 A (max. 0.4 A)
Leistungsaufnahme | Ca. 20 W (ISO 10561 Zeichenmuster) Ca. 2 W im Bereitschaftsmodus | Ca. 20 W (ISO 10561 Zeichenmuster) Ca. 2.5 W im Bereitschaftsmodus

| Hinweis:

Überprüfen Sie die erforderlichen Spannungswerte anhand des Typenschilds an der Rückseite des Druckers.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes