# Glossar

Folgende Definitionen gelten speziell für Drucker.

Auflösung
  Die Anzahl der Punkte, die verwendet werden, um ein Bild darzustellen, ausgedrückt als (horizontale Punkte) x (vertikale Punkte).

Ausrichtung
  Diese Einstellungen bestimmen die Ausrichtung des Ausdrucks. Hochformat (senkrecht) und Querformat (waagerecht) stehen zur Auswahl.

automatische Rollenpapier-Schneidevorrichtung
  Die eingebaute Papierschneidevorrichtung schneidet automatisch die auf Rollenpapier hintereinander gedruckten Bilder ab.

Bidirektionaldruck
  Druckart, bei der der Druckkopf während seiner Vor- und Zurückbewegung Bilder aus beiden Richtungen druckt. Dies ermöglicht eine höhere Druckgeschwindigkeit.

Bluetooth
  Bluetooth ist eine drahtlose Technologie, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten ohne Kabelverbindungen ermöglicht.

CMYK
  Die Druckfarben Cyan (blaugrün), Magenta (rosa-violett), Yellow (Gelb) und Black (Schwarz). Aus diesen Farbtönen werden die gedruckten Farben subtraktiv zusammengesetzt.

ColorSync
  Macintosh-Software für Farbanpassung. Siehe auch Farbanpassung.

DMA
  Abkürzung für Direct Memory Access (direkter Speicherzugriff). Datenübertragung unter Umgehung der CPU des Computers, sodass Computer und Peripheriegeräte (wie z. B. Drucker) untereinander direkt kommunizieren.

Dokument verkleinern/vergrößern
  Ein Druckmodus, der die gedruckte Größe von Dokumenten anpasst.

Doppelseitig drucken
  Eine Druckmethode, um auf beide Seiten des Papiers zu drucken.

dpi
  Abkürzung für dots per inch (Punkte pro Zoll). Dpi ist die Maßeinheit für die Auflösung. Siehe auch Auflösung.

Druckbarer Bereich
  Bereich der Seite, der vom Drucker bedruckt werden kann. Er ist wegen der Seitenränder kleiner als das tatsächliche Format der Seite.

Druckersoftware
  Die mitgelieferte Druckersoftware besteht aus einem Druckertreiber und Drucker-Utilitys. Über die im Druckertreiber verfügbaren Einstellungen lässt sich der Betrieb des Druckers optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Die Drucker-Utilitys helfen Ihnen, den Drucker zu überprüfen, um einen optimalen Betriebszustand zu erhalten. Siehe auch Treiber und Utilitys.

Druckertest
  Eine Methode zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Druckers. Bei der Durchführung einer Drucker-Betriebsprüfung druckt der Drucker einige Informationscodes, gefolgt von einem Düsentestmuster.

Druckertreiber
  Siehe Treiber.

Drucker-Utilitys
  Siehe Utilitys.

Druckkopf-Justage-Utility
  Ein Utility, das den Druckkopf ausrichtet, sodass Bilder sauber gedruckt werden. Dieses Utility wird eingesetzt, wenn Bilder verschwommen gedruckt werden oder im Ausdruck falsch ausgerichtete vertikale Linien oder horizontale Streifen erscheinen.

Druckkopfreinigung-Utility
  Ein Utility, das den Druckkopf reinigt, damit die Düsen die Tinte einwandfrei auf das Papier geben können.

Druckmedien
  Material, auf das gedruckt wird, wie z. B. Normalpapier, Briefumschläge, Spezialpapier und Folien.

Druckvorschau
  Diese Einstellung ermöglicht es, das Erscheinungsbild des Dokuments anzusehen, bevor es gedruckt wird.

Druckwarteschlange
  Eine Warteschlange, in die Druckaufträge, die über ein Netzwerk an den Drucker übertragen werden, eingereiht werden, bis der Drucker frei wird und sie ausgedruckt werden können.

Düsen
  Feine Röhren im Druckkopf, durch die Tinte auf das Papier gesprüht wird. Wenn die Düsen im Druckkopf verstopft sind, kann die Druckqualität abnehmen.

Düsentest-Utility
  Ein Utility, das die Düsen des Druckkopfes daraufhin überprüft, ob sie verstopft sind und gereinigt werden müssen.

EPSON Monitor IV
  Ein Utility für den Macintosh zur Verwaltung von Druckaufträgen in einer Druckwarteschlange. Dieses Utility zeigt darüber hinaus den Status des aktuellen Druckauftrags an. (Siehe Druckwarteschlange.)

EPSON StatusMonitor
  Ein Utility für den Macintosh, das den Druckerstatus überwacht. Wenn der EPSON StatusMonitor einen Druckerfehler feststellt, zeigt das Utility eine entsprechende Fehlermeldung an.

EPSON StatusMonitor 3
  Ein Utility für Windows, das Informationen zum Druckerstatus wie z. B. Füllstand der Tintenpatronen bereitstellt und auf Druckerfehler prüft.

Farbanpassung
  Dies ist ein allgemeiner Begriff für Methoden zur Verarbeitung von Farbdaten, mit denen die Farben auf dem Bildschirm und die Farben des Ausdrucks aufeinander abgestimmt werden. Es gibt verschiedene Programme oder Systeme zur Farbanpassung für verschiedene Zwecke. Siehe auch ColorSync und ICM (Image Color Matching).

Feinste Details
  Durch diese Einstellung der Druckersoftware werden die Ausdrucke schärfer und klarer, besonders bei Textdokumenten. Beachten Sie, dass der Druckvorgang dadurch länger dauern kann.

Gamma
  Eine Einstellung, die den Bildkontrast durch Änderung der mittleren Farbtöne und mittleren Graustufen steuert.

Graustufen
  Skala mit Grauabstufungen von Schwarz bis Weiß. Graustufen werden verwendet, um in einem Ausdruck mit schwarzer Tinte Farben bzw. Halbtöne zu repräsentieren.

Helligkeit
  Helligkeits- bzw. Dunkelheitsgrad eines Ausdrucks.

Hintergrunddruck
  Wenn der Hintergrunddruck aktiviert ist, können Sie andere Aufgaben auf dem Computer ausführen, während der Computer ein Dokument druckt. Ist diese Funktion deaktiviert, unterbricht der Computer alle anderen Vorgänge, während er ein Dokument druckt, dabei werden die Druckdaten jedoch schneller zum Drucker übertragen.

ICM (Image Color Matching)
  Dies ist die von Windows verwendete Farbanpassungsmethode. Siehe auch Farbanpassung.

Kantenglättung (Edge Smoothing)
  Verbessert die Druckqualität von Bildern mit geringer Auflösung durch Glätten von ausgefransten Kanten und Linien. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Bilder mit hoher Auflösung oder auf Text.

Kontrast
  Diese Einstellung verändert die Unterschiede zwischen den hellen und dunklen Bereichen eines Bilds.

Konzeptdruck
  Druckverfahren, bei dem Bilder mit weniger Punkten gedruckt werden, um Tinte zu sparen.

Laufwerk
  Gerät zur Datenspeicherung wie Festplatte, CD-ROM-Laufwerk oder Diskettenlaufwerk. Unter Windows wird jedem Laufwerk zur leichteren Verwaltung ein Buchstabe zugeordnet.

Lokaler Drucker
  Der Drucker, der per Schnittstellenkabel direkt mit dem Druckeranschluss des Computers verbunden ist.

MicroWeave
  Druckverfahren, bei dem in feineren Schritten gedruckt wird, um das Vorkommen von Streifen zu reduzieren. Siehe auch Streifenbildung.

Monochrom
  Drucken mit nur einer Farbe, meistens Schwarz.

Parallele Schnittstelle
  Eine Schnittstelle, die für eine Eins-zu-Eins-Verbindung zwischen einem Computer und Drucker verwendet wird. Siehe auch Schnittstelle.

Passend auf Seite drucken
  Ein Druckmodus, in dem Dokumente automatisch skaliert werden damit sie auf das in der Druckersoftware gewählte Papierformat passen.

PhotoEnhance
  Ein Druckmodus, der verschiedene Bildkorrektureinstellungen zur Verfügung stellt, die Sie vor dem Ausdrucken auf Fotos anwenden können.

Port
  Ein Schnittstellenkanal, über den Daten zwischen Geräte übertragen werden.

Posterdruck
  Ein Druckmodus, der zum Vergrößern eines Dokuments dient, sodass es 4, 9 oder 16 Blatt Papier bedeckt, die dann zu einem Poster zusammengefügt werden können.

PRINT Image Matching
  Dieses System ermöglicht es durch die Kombination einer Digitalkamera mit der Funktion PRINT Image Matching und einem Drucker, der diese Funktion unterstützt, hervorragende Drucke zu realisieren. Beim Fotografieren mit der Digitalkamera werden die Fotodaten mit Druckbefehlen versehen. Der Drucker führt diese Befehle aus, sodass Farben realisiert werden, die optimal mit den digital aufgenommenen Aufnahmen übereinstimmen.

Profile
  Standards, die den gemeinsamen Betrieb von verschiedenen Geräten unter Anwendung der drahtlosen Bluetooth-Technologie ermöglichen. Profile werden durch die Funktionen und Merkmale definiert, über die die Geräte verfügen, beispielsweise Drucken oder Scannen von einem Computer. Um diese Informationen gemeinsam nutzen zu können, müssen die Geräte mit dem gleichen Profil kompatibel sein.

Qualitätsoptionen-Einstellungen
  Verschiedene Druckqualitäts-Einstellungen, die in der Druckersoftware verfügbar sind.

Ränder
  Der Freiraum an den Papierkanten außerhalb des bedruckbaren Bereichs. Siehe auch Druckbarer Bereich.

Randlos drucken
  Dies ist ein Druckmodus, mit dem an allen vier Seiten des Blatts ohne Rand gedruckt werden kann.

RGB
  Rot, Grün und Blau. Aus diesen Farben, die im Bildschirm durch das Auftreffen des Elektronenstrahls auf die Phosphorbeschichtung hervorgerufen werden, werden die Bildschirmfarben additiv erzeugt.

Sättigung
  Eine Einstellung, die die Leuchtkraft der Farben verändert. Je geringer die Sättigung ist, desto stumpfer sind die Farben. Je höher die Sättigung ist, desto leuchtender sind die Farben.

Schnittstelle
  Verbindung zwischen Computer und Drucker. Siehe auch Parallele Schnittstelle und USB-Schnittstelle.

Schnittstellenkabel
  Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker.

Schrift (Schriftart, Font)
  Ein Zeichensatz in einem Stil und einer Größe.

Seiten pro Blatt
  Dieser Druckmodus gestattet es, zwei oder vier Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier zu drucken.

Sortieren
  Diese Einstellung bewirkt, dass der Drucker Exemplare von mehrseitigen Dokumenten als vollständige Sätze und nicht mehrere gleiche Seiten hintereinander druckt.

Spiegelbild
  Durch diese Einstellung der Druckersoftware wird der Ausdruck von links nach rechts gespiegelt.

Spool Manager
  Software, die Druckdaten in Befehlscodes umwandelt, die der Drucker versteht. Siehe auch Spoolen.

Spoolen
  Erster Arbeitsschritt bei einem Druckvorgang: Die Druckdaten werden von der Druckersoftware in Befehlscodes umgewandelt, die der Drucker versteht. Diese Daten werden dann direkt an den Drucker oder den Server gesendet.

sRGB
  Methode des Farbmanagements zur Einhaltung der Farbübereinstimmung zwischen Geräten, die der sRGB-Norm entsprechen.

Standardeinstellung
  Geltender Wert bzw. Einstellung beim Einschalten, Zurücksetzen bzw. Initialisieren des Geräts.

Statusmonitor
  Software, mit der Sie den Druckerstatus abfragen können.

Streifenbildung
  Horizontale Linien, die manchmal auf Grafikausdrucken erscheinen. Siehe auch MicroWeave.

Tintenpatrone
  Enthält die Tinte, die zum Drucken verwendet wird.

Tintenstände
  Eine grafische Anzeige der in den einzelnen Tintenpatronen noch vorhandenen Tintenmenge.

Tintenstrahltechnik
  Druckmethode, bei der jeder Buchstabe bzw. jedes Symbol durch präzises Auftragen von Tinte auf das Papier gebildet wird.

Treiber
  Software, die zur Steuerung eines Peripheriegeräts Anweisungen an einen Computer sendet. Der Druckertreiber empfängt beispielsweise Daten von Ihrem Textverarbeitungsprogramm und sendet Anweisungen zum Drucken dieser Daten an den Drucker. Der Druckertreiber und die Drucker-Utilitys werden zusammen als "Druckersoftware" bezeichnet. Siehe auch Druckersoftware.

Um 180° drehen
  Eine Einstellung, die das zu druckende Bild um 180 Grad dreht.

Umgekehrte Reihenfolge
  Eine Einstellung, mit der Sie Dokumente beginnend mit der letzten Seite in umgekehrter Reihenfolge drucken können.

USB-Schnittstelle
  Abkürzung für Universal Serial Bus Interface. Über diese Schnittstelle können bis zu 127 Peripheriegeräte (z. B. Tastatur, Maus und Drucker) über einen einzigen Universalanschluss mit dem Drucker verbunden werden. Durch USB-Hubs können weitere Anschlüsse hinzugefügt werden. Siehe auch Schnittstelle.

Utilitys
  Software, mit der Sie Ihren Drucker überwachen und warten können. Der Druckertreiber und die Drucker-Utilitys werden zusammen als "Druckersoftware" bezeichnet. Siehe auch Druckersoftware.

Wasserzeichen drucken
  Ein Druckmodus, mit der ein Text oder ein Bild als Wasserzeichen auf das Papier gedruckt werden kann.

Zurücksetzen
  Um einen Drucker auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

[Oben]