Druckqualität verbessern

# Druckkopf-Justage

> Unter Windows
> Mac OS 8.6 bis 9.x
> Mac OS X

Wenn Sie feststellen, dass die vertikalen Zeilen nicht richtig miteinander ausgerichtet sind, oder es zu horizontaler Streifenbildung kommt, können Sie dieses Problem mit Hilfe des Utilitys Druckkopf ausrichten beheben. Epson empfiehlt die automatische Ausrichtung des Druckkopfs. Wählen Sie zum automatischen Ausrichten des Druckkopfs Automatisch in den angezeigten Anweisungen.

Näheres finden Sie jeweils im entsprechenden Abschnitt weiter unten.

| Hinweis:

Drücken Sie nicht die Papiertaste zum Abbrechen des Druckvorgangs, während ein Testmuster mit dem Utility Druckkopf-Justage gedruckt wird.

## Unter Windows

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Utility Druckkopf-Justage auszurichten.

| Stellen Sie sicher, dass Normalpapier des FormatsA4 oder Letter im Papierfach eingelegt ist.

| Rufen Sie die Druckersoftware auf.

| Druckersoftware unter Windows aufrufen

| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Druckkopf-Justage.

| Folgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfs den angezeigten Anweisungen.

[Oben]

## Mac OS 8.6 bis 9.x

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Utility Druckkopf-Justage auszurichten.

| Stellen Sie sicher, dass Normalpapier des Formats A4 oder Letter im Papierfach eingelegt ist.

| Rufen Sie das Dialogfenster zum Drucken oder zum Einrichten einer Seite auf.

| Druckersoftware unter MacOS 8.6 bis 9.x aufrufen

| Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Utility und anschließend auf die Schaltfläche Druckkopf-Justage.

| Folgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfs den angezeigten Anweisungen.

[Oben]

## Mac OS X

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Utility Druckkopf-Justage auszurichten.

| Stellen Sie sicher, dass Normalpapier des Formats A4 oder Letter im Papierfach eingelegt ist.

| Rufen Sie das Dialogfeld EPSON Drucker-Utility auf.

| Druckersoftware unter Mac OS X aufrufen

| Wählen Sie Ihren Drucker aus und klicken Sie dann auf OK im Fenster Druckerliste.

| Klicken Sie auf die Schaltfläche Druckkopf-Justage im Dialogfeld Utility.

| Folgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfs den angezeigten Anweisungen.

[Oben]

Vorheriges