Einstellungen der Druckersoftware / Für Windows

# Einstellungen auf der Registerkarte Utility vornehmen

> EPSON Status Monitor 3
> Automatischer Düsentest und Reinigung
> Düsentest
> Druckkopfreinigung
> Druckkopf-Justage
> Drucker- und Optionen-Informationen
> Geschwindigkeit & Fortschritt

Mit den Epson-Drucker-Utilitys können Sie den aktuellen Druckerstatus prüfen und bestimmte Funktionen des Druckers vom Computer aus warten.

Um die Utilitys zu benutzen, klicken Sie in der Druckersoftware auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche des Utilitys, das Sie benutzen möchten. Beachten Sie die nachfolgenden Abschnitt für den Zugang zur Druckersoftware.

| Druckersoftware unter Windows aufrufen

| Hinweis:

Der Buchstabe, der in Klammern hinter dem Utility-Namen steht, ist das Tastaturkürzel. Nach der Wahl des Menüs drücken Sie Alt und die angegebene Buchstabentaste, um das Utility aufzurufen.

Die Utilitys für Düsentest, Druckkopfreinigung und Druckkopf-Justage dürfen nicht verwendet werden, wenn der Drucker über ein Netzwerk an den Computer angeschlossen ist.

Näheres finden Sie jeweils im entsprechenden Abschnitt weiter unten.

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 liefert Ihnen Informationen zum Druckerstatus wie z. B. Füllstand der Tintenpatrone und prüft auf Druckerfehler.

Dieses Utility ist nur verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Drucker ist über die USB-Schnittstelle oder den IEEE 1394-Port direkt an den Hostcomputer angeschlossen.

- Ihr System ist für bidirektionale Kommunikation konfiguriert.

[Oben]

## Automatischer Düsentest und Reinigung

Ein Düsentestmuster wird gedruckt und die Druckkopfdüsen werden automatisch geprüft. Wenn sie verstopft sind, erfolgt eine Druckkopfreinigung.
Siehe Druckkopf reinigen

[Oben]

## Düsentest

Das Utility Düsentest prüft die Düsen des Druckkopfes auf Durchgängigkeit. Prüfen Sie die Düsen, wenn Sie feststellen, dass sich die Druckqualität verschlechtert hat, sowie nach einer Druckkopfreinigung, um sicherzustellen, dass die Düsen des Druckkopfes tatsächlich wieder sauber sind. Falls der Düsentest ergibt, dass der Druckkopf gereinigt werden muss, können Sie vom Düsentest aus direkt das Utility Druckkopfreinigung aufrufen.
Siehe Druckkopfdüsen überprüfen

[Oben]

## Druckkopfreinigung

Das Utility Druckkopfreinigung reinigt den Druckkopf. Eine Druckkopfreinigung ist notwendig, wenn Sie feststellen, dass sich die Druckqualität verschlechtert hat. Benutzen Sie zunächst das Utility Düsentest, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss. Das Utility Düsentest kann direkt vom Utility Druckkopfreinigung aus aufgerufen werden.
Siehe Druckkopf reinigen

[Oben]

## Druckkopf-Justage

Mit dem Utility Druckkopf-Justage können Sie die Druckqualität der Dokumente verbessern. Der Druckkopf muss möglicherweise eingestellt werden, wenn senkrechte Linien nicht ausgerichtet sind oder wenn weiße, schwarze, dunkle oder helle Streifen im Dokument vorkommen. Dieses Utility dient zum Einstellen des Druckkopfes.
Siehe Druckkopf-Justage

[Oben]

## Drucker- und Optionen-Informationen

Mit diesem Utility kann der Druckertreiber die Informationen über die Druckerkonfiguration überprüfen. Es bietet außerdem Informationen zu bestimmten Eigenschaften des Druckers.

### Drucker-Informationen erlangen

Die im Dialogfeld Drucker- und Optionen-Informationen angezeigten Informationen werden abhängig von der Systemkonfiguration automatisch aktualisiert oder müssen manuell eingegeben werden.

Wenn eine Meldung im Fenster Aktuelle Einstellungen Sie zur Eingabe von Einstellungen auffordert oder wenn Sie die Druckerkonfiguration ändern, nehmen Sie die manuellen Einstellungen gemäß den nachstehenden Anweisungen vor.

| Klicken Sie auf Einstellungen-Blatt im Dialogfeld Drucker- und Optionen-Informationen, um Informationen über den Drucker und die Optionen zu drucken. Zur Verwendung dieses Utilitys muss Papier des Formats A4 oder Letter im Drucker vorhanden sein. Ein Ausdruck ähnlich dem nachstehenden wird erstellt.

| Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen im Utility mit den Informationen auf dem gedruckten Einstellungen-Blatt übereinstimmen. Sollten sie nicht übereinstimmen, korrigieren Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm, so dass sie den Informationen auf dem Einstellungen-Blatt entsprechen.

| Klicken Sie auf OK, um dieses Menü zu verlassen und die Einstellungen zu speichern.

### Dickes Papier und Briefumschläge

Dient zur Einstellung des Abstands zwischen der Walze und dem Druckkopf. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Ausdrucke beim Drucken verschmieren.

[Oben]

## Geschwindigkeit & Fortschritt

In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen zur Geschwindigkeit und zum Fortschritt des Druckvorgangs vornehmen.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

| Hinweis:

Die in der Druckersoftware angebotenen Funktionen variieren, je nachdem, welches Druckermodell und welche Windows-Version Sie verwenden.

### Schnelle Kopien

Sollen mehrere Kopien Ihres Dokuments schneller ausgedruckt werden, wählen Sie Schnelle Kopienaus. Dies beschleunigt den Druckvorgang durch Nutzung der Festplatte als temporären Speicher, wenn Sie mehrere Kopien Ihres Dokuments ausdrucken.

### Statusfenster anzeigen

Um den Fortschrittsbalken bei jedem Ausdruck anzuzeigen, wählen Sie die Option Statusfenster anzeigenaus.

### RAW-Daten immer spoolen (Windows XP und 2000)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Windows NT Clients-Dokumente stets im RAW-Format und nicht im EMF-Format (Metafile) spoolen (Anwendungen unter Windows NT verwenden standardmäßig das EMF-Format).

Verwenden Sie diese Option, wenn im EMF-Format gespoolte Dokumente nicht korrekt ausgedruckt werden.

Spoolen im RAW-Format beansprucht weniger Ressourcen als im EMF-Format, somit können einige Probleme ("Nicht genügend Arbeitsspeicher/Speicherplatz zum Drucken", "Druckgeschwindigkeit niedrig" usw.) durch Aktivierung des Kontrollkästchens RAW-Daten immer spoolen gelöst werden.

| Hinweis:

Beim Spoolen von RAW-Daten ist es möglich, dass der Fortschrittsbalken nicht den exakten Status des Druckvorgangs ausweist.

### Überwachungsoptionen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Überwachungsoptionen aufzurufen. In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für den EPSON Status Monitor 3 vornehmen.

Sie können folgende Einstellungen vornehmen.

Mitteilung auswählen | Zeigt die aktuellen Einstellungen für Fehlerbenachrichtigungen an. Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um festzulegen, bei welcher Art von Fehler Sie benachrichtigt werden möchten. Hinweis: Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard, um die Standardeinstellungen für alle Optionen des Dialogfeldes Mitteilungen wiederherzustellen.
Shortcut-Symbol auswählen | Markieren Sie das Kontrollkästchen Shortcut-Symbol, um ein Verknüpfungssymbol auf der Windows-Taskleiste zu platzieren. Wenn Sie auf das Shortcut-Symbol in der Symbolleiste klicken, öffnet sich der EPSON Status Monitor 3. Wenn Sie auf das Symbol mit der rechten Maustaste klicken, rufen Sie einige der Drucker-Utilitys auf.
Freigegebene Windows-Drucker überwachen | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Überwachung eines freien Druckers durch andere Computer zuzulassen.

[Oben]

Vorheriges | Nächstes