Más información

# Carga de sobres

Siga los pasos descritos a continuación para cargar sobres en la impresora.

| Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia afuera.

| Compruebe que la bandeja de salida esté hacia abajo y despliegue la extensión.

| Cambiar la posición de la bandeja de salida

| Deslice la guía lateral izquierda de forma que la distancia entre las dos guías laterales sea algo superior a la anchura del sobre.

| Cargue los sobres por el lado estrecho y con la solapa hacia la izquierda, de la forma mostrada en la ilustración.

|  | Nota:

El grosor de los sobres y su capacidad de plegado varían mucho. Si el grosor total de la pila de sobres sobrepasa los 10 mm, alise los sobres uno a uno antes de cargarlos. Si la calidad de impresión se resiente al cargar una pila de sobres, cárguelos de uno en uno.

Puede cargar un máximo de 10 sobres a la vez en el alimentador de hojas.

No utilice sobres curvados o arrugados.

Alise las solapas de los sobres antes de cargarlos.

Alise el borde del sobre que vaya a introducir antes de cargarlo.

No use sobres demasiado finos, ya que pueden curvarse durante la impresión.

[Arriba]

Anterior | Siguiente