Más información

# Piezas de la impresora y funciones del panel de control

> Piezas de la impresora
> Panel de control

## Piezas de la impresora

a. Soporte del papel: Sostiene el papel cargado en el alimentador de hojas.

b. Alimentador de hojas:Sujeta el papel en blanco y lo introduce, automáticamente, durante la impresión.

c. Cubierta de la impresora: Cubre el mecanismo de impresión. Ábralas sólo para instalar o sustituir los cartuchos de tinta.

d. Extensión de la bandeja de salida: Sujeta el papel expulsado.

e. Bandeja de salida: Recibe el papel expulsado.

f. Avance manual: Sujeta la bandeja para CDs/DVDs o el matte board y los hace avanzar.

g. Guías laterales: Ayudan a introducir el papel recto. Ajuste la guía lateral izquierda a la anchura del papel.

a. Guía lateral del rollo de papel: Ayuda a introducir el rollo de papel recto. Ajuste la guía lateral a la anchura del papel.

b. Alimentador de rollo de papel: sujeta el rollo de papel y lo hace avanzar automáticamente después de que el usuario sujete el rollo de papel tres segundos.

c. Conector del cable de interface USB: Sirve para conectar el cable USB al ordenador y a la impresora.

d. Conector del cable de interface IEEE 1394: Sirve para conectar el cable IEEE al ordenador y a la impresora.

e. Soporte para rollo de papel: Se instala en la impresora y sujeta el rollo de papel.

f. Mando del rollo de papel: Gírelo para enrollar el rollo de papel.

a. Cubiertas de los cartuchos: Mantienen los cartuchos de tinta en su sitio. Ábralas sólo para instalar o sustituir los cartuchos de tinta.

b. Cabezal de impresión: Suministra tinta a la página.

c. Panel de control: Controla diversas funciones de la impresora. Para más detalles, consulte la siguiente sección.

[Arriba]

## Panel de control

### Botones

Botón | Función
alimentación | Desactiva y activa la impresora.
papel | Carga o expulsa papel. Si se pulsa después de un error de salida de papel, o de un error por alimentación doble, reanuda la impresión. Cancela la impresión de un trabajo si se pulsa durante la impresión.
tinta | Coloca el cabezal de impresión en la posición de sustitución de cartuchos de tinta. Cuando se detecta un cartucho vacío, desplaza el cabezal de impresión hasta la posición de comprobación del nivel de tinta. Después de la sustitución del cartucho de tinta, vuelve a colocar el cabezal de impresión en la posición de reposo. Si se mantiene pulsado durante 3 segundos cuando el indicador de tinta está apagado, realiza una limpieza de los cabezales de impresión.
rollo de papel | Si se pulsa después de la impresión, imprime una línea de corte y hace avanzar el rollo de papel hasta una posición desde la que sea fácil de extraer del alimentador de hojas. Si se pulsa después de cortar el papel, hace avanzar el rollo de papel hasta la posición de impresión. Si se mantiene pulsado 3 segundos, hace retroceder el rollo de papel hasta una posición en la que sea fácil de sacar el alimentador de rollo de papel.

### Indicadores luminosos

Indicador | Descripción
alimentación | Ilumimado cuando la impresora está activada. Intermitente cuando la impresora está recibiendo datos, imprimiendo, durante la sustitución de un cartucho de tinta, recargando tinta o limpiando el cabezal de impresión.
falta papel | Iluminado cuando la impresora se ha quedado sin papel o cuando no está colocada la bandeja para CDs/DVDs. Intermitente cuando hay un atasco en la bandeja de CD/DVD, o cuando la bandeja de salida está en una posición incorrecta.
tinta agotada | Iluminado cuando hay un cartucho de tinta vacío. Intermitente cuando hay un cartucho de tinta casi vacío.

[Arriba]

Anterior | Siguiente