Más información

# Transporte de la impresora

Si tiene que transportar la impresora, embálela de nuevo con cuidado utilizando los materiales y la caja originales (u otra similar en la que encaje bien la impresora). Siga estos pasos.

| Precaución:

Cuando guarde o transporte la impresora, no la incline, no la coloque verticalmente ni le dé la vuelta: Podría salirse la tinta del cartucho.

Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de la impresora podría secarse y la impresora no imprimiría.

| Conecte la impresora y luego actívela. Espere a que el cabezal de impresión regrese a la posición de reposo. Después, cierre la cubierta de la impresora. Desactive la impresora y luego desenchúfela.

| Desconecte el cable de interface de la impresora.

| Quite todos los papeles del alimentador.

| Vuelva a abrir la cubierta de la impresora. Fije el soporte del cartucho de tinta con una cinta adhesiva, como se indica en la figura siguiente, y cierre la cubierta de la impresora.

| Levante la bandeja de salida y cierre el soporte del papel.

| Coloque los materiales protectores a ambos lados de la impresora.

| Vuelva a embalar la impresora y el cable de alimentación en la caja original.

| Mantenga la impresora en posición horizontal durante el traslado.

| Cuando vaya a utilizar la impresora de nuevo, retire todos los materiales de protección y la cinta.

[Arriba]

Anterior | Siguiente