Mejora de la calidad de la impresión

# Revisión de los inyectores del cabezal de impresión

> Con la utilidad Test de inyectores
> Con los botones del panel de control

Si la impresión es débil o faltan puntos, es posible identificar el problema revisando los inyectores del cabezal de impresión.

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador mediante la utilidad Test de inyectores del software de la impresora, o bien mediante los botones del panel de control de la propia impresora.

| Nota:

Si el indicador de tinta parpadea, no se puede limpiar el cabezal. Primero deberá sustituir el cartucho de tinta correspondiente.

## Con la utilidad Test de inyectores

Consulte la sección correspondiente más abajo para saber cómo usar la utilidad Test de inyectores.

### En Windows

Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Acceda al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Test de inyectores.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla.

### De Mac OS 8.6 hasta 9.x

Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir o Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Haga clic en el icono Utilidades y luego en el botón Test de inyectores del cuadro de diálogo Utilidades.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla.

### En Mac OS X

Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Seleccione su impresora y haga clic en Aceptar en la ventana Lista de impresoras.

| Haga clic en el botón Test de inyectores del cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla.

[Arriba]

## Con los botones del panel de control

Si desea comprobar el estado de los inyectores del cabezal de impresión mediante los botones del panel de control, siga estos pasos.

| Desactive la impresora.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Mantenga pulsados el botón del papel y el botón de alimentación para activar la impresora.

| Cuando se active la impresora, suelte únicamente el botón de alimentación . Cuando se inicie el test de inyectores, suelte el botón del papel .

A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo.

| Patrón correcto

| Debe limpiar el cabezal de impresión

Si la página de test de inyectores no se imprime correctamente, significa que hay un problema en la impresora. Podría tratarse de un inyector de tinta obstruido o de un cabezal de impresión desalineado.
Consulte la sección Limpieza del cabezal de impresión
Consulte la sección Alineación o calibración del cabezal de impresión

[Arriba]

Anterior | Siguiente