Más información

# Carga y extracción del rollo de papel

> Cargar el rollo de papel
> Cortar el rollo de papel
> Extracción del rollo de papel
> Almacenamiento del rollo de papel Epson

## Cargar el rollo de papel

Con el soporte para rollo de papel instalado en la impresora, puede imprimir en rollo de papel, idóneo para la impresión de banner. Si imprime en rollo de papel, tenga presente lo siguiente:

- Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba.

- Utilice papel liso y nuevo. Si el papel está arrugado, alíselo antes de cargarlo para evitar problemas de avance del papel.

- Sujete siempre el papel por los bordes.

- Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante de ella para que el papel salga por completo.

- Compruebe que la bandeja de salida esté hacia abajo y con su extensión cerrada.

- Compruebe que el final del papel tenga un corte limpio, perpendicular al borde del papel. Si el papel está cortado en diagonal o de forma irregular, es posible que no avance correctamente o que la impresión se salga del papel.

- Utilice los soportes Epson para asegurar unos resultados de alta calidad.

- Revise siempre los niveles de tinta antes de imprimir en rollo de papel. Si se sustituyen cartuchos de tinta mientras está cargado el rollo de papel, se puede manchar el papel.

- Recomendamos que se sustituya el rollo de papel por uno nuevo cuando queden 20 cm. De lo contrario, podría bajar la calidad de impresión en el papel restante.

Siga estas instrucciones para instalar los soportes para rollo de papel y cargar el rollo de papel.

| Coloque los soportes en el rollo de papel.

|  | Nota:

Retire la hoja de protección en cuanto haya unido el rollo de papel y los soportes.

| Utilice una escuadra para comprobar que el extremo del rollo esté cortado perpendicularmente a los extremos, tal como se indica en la figura siguiente.

|  | Precaución:

Utilice siempre una escuadra u otra herramienta para comprobar que el extremo del rollo tenga un corte perpendicular. Un corte en diagonal podría provocar problemas en el avance del papel.

| Active la impresora.

| Compruebe que la bandeja de salida esté hacia abajo y con su extensión cerrada.

| Cambiar la posición de la bandeja de salida

| Introduzca el adaptador del soporte para rollo de papel en la ranura de la parte posterior de la impresora y coloque los soportes en el adaptador.

| Introduzca con cuidado el extremo del papel en el alimentador de rollo de papel tanto como le permita, junto a la guía lateral derecha. Deslice la guía lateral izquierda hasta tocar el borde izquierdo del papel.

|  | Precaución:

No cargue el rollo de papel en el alimentador de hojas sueltas.

| Sujete el papel en su sitio durante 3 segundos para que se cargue correctamente. El papel avanzará por la impresora automáticamente.

|  | Nota:

Si el rollo de papel avanza con dificultad, alíselo. Para alisar el rollo de papel, coloque la cara imprimible hacia arriba entre las páginas del folleto de instrucciones suministrado junto con el rollo de papel para protegerlo. Después, enrolle el folleto en sentido contrario a la curvatura del papel.

| Abra la cubierta de la impresora y compruebe que el papel avanza correctamente. Si no avanza recto, expúlselo y vuelva a cargarlo.

| Extracción del rollo de papel

|  | Nota:

Gire los mandos del rollo de papel para estirarlo.

[Arriba]

## Cortar el rollo de papel

| Pulse el botón del rollo de papel para hacer avanzar el papel. Se imprimirá una línea de corte en el rollo de papel.

|  | Precaución:

No pulse el botón del rollo de papel durante más de 3 segundos, si no el rollo avanzaría hacia atrás y se dañaría la impresión.

| Corte el papel por la línea impresa. Nunca tire del papel mientras lo corte, podría dañar la impresión. No corte el papel por dentro de la línea (la zona más próxima a la impresora) pues podría provocar problemas en el avance del papel.

|  | Nota:

Epson recomienda el uso de una escuadra u otra herramienta para comprobar que el extremo del rollo tenga un corte perpendicular. Un corte en diagonal podría provocar problemas en el avance del papel.

| Si desea imprimir el documento siguiente, pulse el botón del rollo de papel para volver a colocar el papel en la posición de impresión.

| Gire los mandos del rollo de papel para estirarlo.

[Arriba]

## Extracción del rollo de papel

| Después de cortar el papel, mantenga pulsado el botón del rollo de papel durante unos 3 segundos. El papel retrocederá hasta una posición en la que sea fácil extraerlo del alimentador de hojas situado en la parte posterior de la impresora. La luz del papel parpadeará rápidamente. Si no se colocara en dicha posición, repita este paso.

| Dé la vuelta al mando del rollo de papel y tire del rollo hacia arriba. Retire el papel con cuidado.

| Pulse el botón del rollo de papel para que se apague el indicador del papel .

[Arriba]

## Almacenamiento del rollo de papel Epson

Nada más terminar de imprimir, vuelva a colocar el papel que no haya usado en el paquete original. Guarde las impresiones en una bolsa de plástico que se pueda volver a cerrar herméticamente. Guárdelas en un lugar templado, al abrigo de la humedad y de los rayos solares.

[Arriba]

Anterior | Siguiente