Más información / Especificaciones de la impresora

# Eléctricas

| Modelo de 120 V | Modelo de 220-240 V
Intervalo de voltaje de entrada | De 99 a 132 V | De 198 a 264 V
Intervalo de frecuencia nominal | De 50 a 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada | De 49,5 a 60,5 Hz
Intensidad nominal | 0,5 A (0,8 A como máximo) | 0,25 A (0,4 A como máximo)
Consumo | Aproximadamente 20 W (patrón de carta ISO 10561) Aproximadamente 2 W en el modo latente | Aproximadamente 20 W (patrón de carta ISO 10561) Aproximadamente 2,5 W en el modo latente

| Nota:

Consulte el voltaje de la impresora en la etiqueta de su parte posterior.

[Arriba]

Anterior | Siguiente