Más información

# Cargar hojas sueltas de papel

Siga los pasos descritos a continuación para cargar papel en la impresora.

| Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia afuera.

| Compruebe que la bandeja de salida esté hacia abajo y despliegue la extensión.

| Cambiar la posición de la bandeja de salida

| Coloque la guía izquierda de forma que la distancia entre las dos guías laterales sea ligeramente superior a la anchura del papel.

| Airee una pila de papel y nivele los bordes con unos golpecitos sobre una superficie plana.

| Con la cara imprimible hacia arriba, coloque el papel junto a la guía lateral derecha, y deslícelo dentro del alimentador de hojas. A continuación, deslice la guía lateral izquierda hasta tocar el borde izquierdo del papel.

|  | Nota:

Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante de ella para que el papel salga por completo.

Cargue siempre el papel en el alimentador de hojas por el lado estrecho.

Compruebe que la pila de papel esté a la altura o más baja que la marca triangular de límite situada en la guía lateral.

[Arriba]

Anterior | Siguiente