Otras opciones de impresión

# Impresión sin márgenes

> Soportes compatibles
> Preparación de los datos de impresión
> Cargar el papel
> Ajustes del controlador para Windows
> Ajustes del controlador para Mac OS 8.6 a 9.x
> Ajustes del controlador para Mac OS X

Esta impresora le permite imprimir sin márgenes en ningún lado. Siga estos pasos para realizar una impresión sin márgenes.

| Nota:

La forma más sencilla y rápida de crear fotografías sin márgenes en esta impresora es utilizar EPSON PhotoQuicker, incluido en el CD-ROM. EPSON PhotoQuicker también incluye muchas funciones que le ayudan a crear fotografías excepcionales. Si desea más información, haga doble clic en el icono Manual de software de ESPR800 del escritorio para ver la Instalación del software Photo Print.

Esta función no se puede utilizar con todos los soportes y ajustes del controlador.

## Soportes compatibles

Con esta función, puede emplear los siguientes soportes:

Matte Paper-Alto Gramaje | 8 x 10 pulg., A4
Premium Glossy Photo Paper | 5 x 7 pulg., 8 x 10 pulg., 4 x 6 pulg., A4, 100 mm x 8 m, 210 mm x 10 m
Premium Luster Photo Paper | 8,3 pulg. x 10 m
Papel fotográfico semibrillo | A4, 4 pulg. x 26 pies, 100 mm x 8 m, 210 mm x 10 m
Papel mate de larga duración | A4, 100 mm x 8 m

| Nota:

La impresión con esta función tarda más que la impresión normal.

La calidad de la impresión puede ser menor en las zonas superior e inferior de la impresión, o bien esa zona puede quedar manchada cuando se imprima en soportes distintos de los arriba citados. Imprima una hoja para comprobar la calidad antes de imprimir trabajos extensos.

[Arriba]

## Preparación de los datos de impresión

Como esta opción aumenta la imagen hasta hacerla algo mayor que el papel, la parte de la imagen que se salga del papel no se imprimirá.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando cree datos de impresión en una aplicación:

#### Imprimir en rollo de papel

Si utiliza esta función con el rollo de papel y el ajuste configurado en el cuadro de diálogo Opciones Rollo de papel es Modo Banner (en Windows) o el ajuste de Opción Rollo de papel seleccionado en el cuadro de diálogo Ajustar página es Banner (en Macintosh), tendrá que utilizar software de edición de imágenes para conseguir que la imagen sea 4 mm más ancha que el rollo de papel.

Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, compruebe que están configurados a cero antes de imprimir.

#### Impresión en hojas sueltas

Tiene que adaptar los datos al tamaño del papel. Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, compruebe que están configurados a cero antes de imprimir.

[Arriba]

## Cargar el papel

Después de seleccionar el soporte, colóquelo en la impresora. Consulte la siguiente sección para conocer más detalles.

| Cargar hojas sueltas de papel

| Cargar el rollo de papel

[Arriba]

## Ajustes del controlador para Windows

Cuando haya cargado el soporte, cambie los ajustes del controlador de la impresora por la impresión Sin márgenes.

| Abra el controlador de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad. En la siguiente sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad. Consulte Calidad

| Seleccione Hoja o Rollo como el ajuste de Origen.

| Seleccione la casilla de verificación Sin márgenes.

| Configure el ajuste de Tipo deseado.

| Ajustes de Tipo papel

| Configure el ajuste de Tamaño deseado.

| Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de configuración del controlador.

Cuando haya terminado los pasos descritos, empiece a imprimir. Haga una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo.

| Nota:

Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Cuando está seleccionada la casilla de verificación Sin márgenes en el menú Principal, se habilita el control deslizante Expansión sin márgenes en el menú Composición.

[Arriba]

## Ajustes del controlador para Mac OS 8.6 a 9.x

Cuando haya cargado el soporte, cambie los ajustes del controlador de la impresora por la impresión Sin márgenes.

| Abra el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Configure el ajuste de Tamaño papel deseado.

| Seleccione Alimentador automático o Rollo de papel como el Origen de papel.

| Seleccione la casilla de verificación Sin márgenes.

| Haga clic en OK para guardar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Configure el ajuste de Tipo papel deseado.

| Ajustes de Tipo papel

| Haga clic en Imprimir para empezar la impresión.

| Nota:

Haga una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo.

Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Cuando está seleccionada la casilla de verificación Sin márgenes en el cuadro de diálogo Ajustar página, se habilita el control deslizante Expansión sin márgenes.

[Arriba]

## Ajustes del controlador para Mac OS X

Cuando haya cargado el soporte, cambie los ajustes del controlador de la impresora por la impresión Sin márgenes.

| Abra el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| En el ajuste de Impresora, seleccione Stylus Photo R800 (Alimentadorde hojas - Sin márgenes) si se trata de una hoja suelta, Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Banner sin márgenes) o Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Sin márgenes) si se trata de un rollo de papel.

|  | Nota:

Si Stylus Photo R800 (Alimentador de hojas - Sin márgenes), Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Banner sin márgenes) o Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Sin márgenes) no se ha añadido al Centro de impresión, no estará disponible la función de impresión sin márgenes. Siga estos pasos para añadir al Centro de impresión las opciones Stylus Photo R800 (Alimentador de hojas - Sin márgenes), Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Banner sin márgenes) o Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Sin márgenes): Active la impresora, abra la carpeta Aplicaciones del disco rígido, abra la carpeta Utilidades y haga clic en el icono Centro de impresión. En el cuadro de diálogo Lista de impresoras, haga clic en el icono Añadir (Añadir impresora en Mac OS X 10.1.x) y seleccione EPSON USB en el menú emergente. Seleccione Stylus Photo R800 en la lista Producto, después seleccione Alimentador de hojas - Sin márgenes, Rollo de papel - Sin márgenes o Rollo de papel - Banner sin márgenes en el menú emergente Ajustar página. Haga clic en Añadir y compruebe que Stylus Photo R800 (Alimentador de hojas - Sin márgenes), Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Banner sin márgenes) o Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Sin márgenes) aparezcan en el cuadro de diálogo Lista de impresoras. Cierre el cuadro de diálogo Lista de impresoras.

| Configure los ajustes de Tamaño papel y Orientación adecuados.

| Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar página.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| En el ajuste de Impresora, seleccione Stylus Photo R800 (Alimentador de hojas - Sin márgenes) si se trata de una hoja suelta, Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Banner sin márgenes) o Stylus Photo R800 (Rollo de papel - Sin márgenes) si se trata de un rollo de papel. Después, configure los ajustes de Copias y páginas.

|  | Nota:

Los ajustes de Copias y páginas son una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

El ajuste de Impresora del cuadro de diálogo Ajustar página siempre debe coincidir con el ajuste de Impresora configurado en el cuadro de diálogo Imprimir. En caso contrario, es probable que los datos no se impriman correctamente.

| Seleccione Ajustes impresión en el menú emergente.

| Configure los ajustes de Tipo papel, Color y Modo adecuados. Consulte Ajustes impresión

| Ajustes de Tipo papel

| Haga clic en Imprimir para empezar la impresión.

| Nota:

Haga una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo.

Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Consulte Expansión

[Arriba]

Anterior | Siguiente