Más información

# Limpieza de la impresora

Para que la impresora siga funcionando al máximo de sus prestaciones, debería limpiarla a conciencia varias veces al año según las instrucciones descritas a continuación.

| Desconecte la impresora.

| Quite todos los papeles del alimentador.

| Utilice un cepillo suave para limpiar con cuidado todo el polvo y la suciedad del alimentador de hojas.

| Si la carcasa exterior o el interior del alimentador de hojas están sucios, frótelos con un paño suave y limpio humedecido con un detergente neutro. Mantenga la cubierta de la impresora cerrada para evitar que penetre agua en el interior.

| Si el interior de la impresora se mancha accidentalmente con tinta, límpiela con un paño húmedo.

| Puede ocurrir que se haya derramado tinta en el interior de la impresora. Si es así, limpie el interior de la impresora con un paño limpio y suave.

| Advertencia:

No toque los engranajes ni rodamientos internos de la impresora.

| Precaución:

No lubrique las piezas metálicas situadas bajo el carro del cabezal de impresión.

Nunca utilice alcohol o disolvente para limpiar la impresora, ya que esos productos químicos pueden dañar los componentes y la carcasa.

Vigile que no se mojen con agua ni el mecanismo ni los componentes electrónicos de la impresora.

No utilice cepillos duros ni abrasivos.

No pulverice el interior de la impresora con lubricantes. Los aceites no adecuados pueden averiar el mecanismo. Si necesita lubricar la impresora, consulte a su vendedor o al técnico especializado.

[Arriba]

Anterior | Siguiente