Mejora de la calidad de la impresión

# Limpieza del cabezal de impresión

> Con la utilidad Test y limpieza automáticos de inyectores
> Con la utilidad Limpieza de cabezales
> Con los botones del panel de control

Si la impresión es débil o faltan puntos, puede intentar solucionar el problema limpiando el cabezal de impresión, con lo cual se asegura que los inyectores suministran tinta correctamente.

Puede limpiar los inyectores del cabezal de impresión desde el ordenador mediante la utilidad Limpieza de cabezales del software de la impresora, o bien desde la propia impresora mediante los botones del panel de control.

| Nota:

La limpieza del cabezal de impresión consume una cierta cantidad de tinta. Para no desperdiciar tinta, limpie el cabezal de impresión solamente si observa una disminución en la calidad de impresión; por ejemplo: si la impresión es borrosa, faltan colores o si estos son incorrectos.

Use primero el Test de inyectores para ver si es necesario limpiar el cabezal. De esta forma se ahorra tinta.

Si el indicador luminoso de bajo nivel de tinta parpadea o está activado, no se puede limpiar el cabezal. Primero deberá sustituir el cartucho de tinta correspondiente.

## Con la utilidad Test y limpieza automáticos de inyectores

Epson recomienda el uso de la utilidad Test y limpieza automáticos de inyectores, que limpia los cabezales de impresión de forma automática.

Consulte más abajo la sección correspondiente para saber cómo usar la utilidad Limpieza de cabezales.

### En Windows

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza automática de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que la impresora está activada y el indicador de tinta desactivado.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Acceda al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Test y limpieza automáticos de inyectores.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla. El indicador de alimentación parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza.

| Precaución:

Nunca desactive la impresora cuando el indicador de alimentación esté intermitente. Podría averiar la impresora.

El siguiente, es un ejemplo de patrón de comprobación de los inyectores:

| Nota:

Si no ha mejorado la calidad de la impresión, deje la impresora desactivada hasta el día siguiente. Vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. Consulte Sustitución de un cartucho de tinta

Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

### De Mac OS 8.6 hasta 9.x

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza automática de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que la impresora está activada y el indicador de tinta desactivado.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir o Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Haga clic en el icono Utilidades y luego en el botón Test y limpieza automáticos de inyectores.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla. El indicador de alimentación parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza.

| Precaución:

Nunca desactive la impresora cuando el indicador de alimentación parpadee. Podría averiar la impresora.

El siguiente, es un ejemplo de patrón de comprobación de los inyectores.

| Nota:

Si no ha mejorado la calidad de la impresión, deje la impresora desactivada hasta el día siguiente. Repita el test de inyectores y la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. Consulte la sección Sustitución de un cartucho de tinta

Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

### En Mac OS X

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza automática de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que la impresora está activada y el indicador de tinta desactivado.

| Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de hojas.

| Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Seleccione su impresora y haga clic en Aceptar en la ventana Lista de impresoras.

| Haga clic en el botón Test y limpieza automáticos de inyectores del cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla. El indicador de alimentación parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza.

| Precaución:

Nunca deasctive la impresora cuando el indicador de alimentación parpadee. Podría averiar la impresora.

El siguiente, es un ejemplo de patrón de comprobación de los inyectores.

| Nota:

Si no ha mejorado la calidad de la impresión, deje la impresora desactivada hasta el día siguiente. Repita el test de inyectores y la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. Consulte la sección Sustitución de un cartucho de tinta

Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

[Arriba]

## Con la utilidad Limpieza de cabezales

Consulte más abajo la sección correspondiente para saber cómo usar la utilidad Limpieza de cabezales.

### En Windows

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que la impresora está activada y el indicador de tinta desactivado.

| Acceda al software de la impresora.

| Cómo acceder al software de la impresora para Windows

| Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Limpieza de cabezales.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla.

> El indicador de alimentación parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza.

|  | Precaución:

No apague nunca la impresora cuando el indicador de alimentación esté intermitente. Podría estropear la impresora.

| Cuando el indicador de alimentación deje de parpadear, coloque algunas hojas de papel y haga clic en la opción Imprimir patrón de test de inyectores del cuadro de diálogo Limpieza de cabezales para comprobar que el cabezal está limpio.

A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo:

| Patrón correcto

| Debe limpiar el cabezal de impresión

Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores.
Consulte la sección Limpieza del cabezal de impresión

| Nota:

Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje la impresora desactivada durante una noche. Repita el test de inyectores y la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. Consulte la sección Sustitución de un cartucho de tinta para sustituir un cartucho de tinta antes de que se agote.

Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

### De Mac OS 8.6 hasta 9.x

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que la impresora está activada y el indicador de tinta desactivado.

| Abra el cuadro de diálogo Imprimir o Ajustar página.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS 8.6 hasta 9.x

| Haga clic en el icono Utilidades y luego en el botón Limpieza de cabezales.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla.

> El indicador de alimentación parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza.

|  | Precaución:

Nunca apague la impresora cuando el indicador de alimentación parpadee. Podría averiar la impresora.

| Cuando el indicador deje de parpadear, haga clic en el botón Confirmación del cuadro de diálogo Limpieza de cabezales para imprimir un patrón de test de inyectores. Utilice el patrón de test para confirmar que el cabezal está limpio.

A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo.

| Patrón correcto

| Debe limpiar el cabezal de impresión

Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores.
Consulte la sección Limpieza del cabezal de impresión

| Nota:

Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje la impresora desactivada durante una noche. Repita el test de inyectores y la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. Consulte la sección Sustitución de un cartucho de tinta para sustituir un cartucho de tinta antes de que se agote.

Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

### En Mac OS X

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos.

| Compruebe que la impresora está activada y el indicador de tinta desactivado.

| Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Cómo acceder al software de la impresora en Mac OS X

| Seleccione su impresora y haga clic en Aceptar en la ventana Lista de impresoras.

| Haga clic en el botón Limpieza de cabezales del cuadro de diálogo EPSON Printer Utility.

| Siga las instrucciones que se visualicen en pantalla.

> El indicador de alimentación parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza.

|  | Precaución:

Nunca desactive la impresora cuando el indicador de alimentación parpadee. Podría averiar la impresora.

| Cuando el indicador deje de parpadear, haga clic en el botón Confirmación del cuadro de diálogo Limpieza de cabezales para imprimir un patrón de test de inyectores. Utilice el patrón de test para confirmar que el cabezal está limpio.

A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo.

| Patrón correcto

| Debe limpiar el cabezal de impresión

Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores.
Consulte la sección Limpieza del cabezal de impresión

| Nota:

Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje la impresora desactivada durante una noche. Repita el test de inyectores y la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. Consulte la sección Sustitución de un cartucho de tinta para sustituir un cartucho de tinta antes de que se vacíe.

Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

[Arriba]

## Con los botones del panel de control

Si desea limpiar el cabezal de impresión mediante los botones del panel de control, siga estos pasos.

| Compruebe que el indicador luminoso de alimentación esté activado y el de tinta desactivado. Después, mantenga pulsado el botón de la tinta durante tres segundos.

> La impresora comenzará a limpiar el cabezal y el indicador de alimentación parpadeará.

|  | Precaución:

Nunca desactive la impresora cuando el indicador de alimentación parpadee. Podría averiar la impresora.

| Cuando el indicador deje de parpadear, imprima un patrón de test de inyectores para confirmar que el cabezal está limpio. Consulte la sección Revisión de los inyectores del cabezal de impresión

| Nota:

Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco veces, deje la impresora desactivada durante una noche. Repita el test de inyectores y la limpieza de cabezales si fuera necesario.

Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. Consulte la sección Sustitución de un cartucho de tinta para sustituir un cartucho de tinta antes de que se vacíe.

Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de tinta, consulte a su distribuidor.

Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al mes como mínimo.

[Arriba]

Anterior | Siguiente