Autres informations

# Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante, replacez-la soigneusement dans son carton d'origine (ou dans un carton similaire aux dimensions adaptées) avec des matériaux de protection. Procédez comme indiqué ci-dessous.

| Important :

En cas de stockage ou de transport, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou renverser l'imprimante Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre des cartouches.

Laissez les cartouches d'encre installées. Le fait de retirer les cartouches peut déshydrater la tête d'impression et empêcher toute impression.

| Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension. Attendez que la tête d'impression soit revenue à sa position de repos, puis fermez le capot de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

| Débranchez le câble d'interface de l'imprimante.

| Retirez le papier du bac feuille à feuille.

| Ouvrez de nouveau le capot de l'imprimante. Immobilisez les porte-cartouches sur l'imprimante avec du ruban adhésif comme illustré ci-dessous, puis fermez le capot de l'imprimante.

| Levez le plateau de sortie et fermez le guide papier.

| Posez les pièces de protection de chaque côté de l'imprimante.

| Replacez l'imprimante et le cordon d'alimentation dans l'emballage d'origine.

| Maintenez l'imprimante horizontale pendant le transport.

| Avant de réutiliser l'imprimante, veillez à en retirer les matériaux de protection ainsi que le ruban adhésif.

[Haut]

Précédent | Suivant