Remplacement des cartouches d'encre

# Remplacement d'une cartouche d'encre vide

> Utilisation des touches du panneau de contrôle de l'imprimante
> Utilisation de EPSON Status Monitor

Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce. La puce surveille avec précision la quantité d'encre utilisée par chaque cartouche. Ainsi, même si une cartouche est retirée et remise en place plus tard, toute l'encre qu'elle contient pourra être utilisée. Toutefois, un peu d'encre est consommée chaque fois que la cartouche est mise en place, car l'imprimante effectue automatiquement un test de fiabilité.

Vous pouvez remplacer une cartouche d'encre en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante ou l'utilitaire EPSON Status Monitor. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section appropriée ci-dessous.

| Attention :

Conservez les cartouches hors de portée des enfants. Ne les laissez pas manipuler les cartouches ou en boire le contenu.

Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, l'orifice pouvant être légèrement taché d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

| Important :

Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson.

Laissez l'ancienne cartouche dans l'imprimante tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange, sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

Ne remplissez pas les cartouches d'encre. L'imprimante calcule la quantité d'encre restante à l'aide de la puce située sur la cartouche d'encre. Même si la cartouche est remplie, la quantité d'encre restante ne sera pas recalculée par la puce et la quantité d'encre disponible pour l'utilisation ne changera pas.

| Remarque :

Vous ne pouvez pas poursuivre l'impression si l'une des cartouches est vide, même si les autres ne le sont pas. Remplacez la cartouche vide avant de poursuivre l'impression.

Outre son utilisation pour l'impression des documents, de l'encre est aussi consommée pendant le nettoyage de la tête d'impression et pendant le cycle d'auto-nettoyage effectué lors de la mise sous tension de l'imprimante et pendant le chargement du circuit en encre lors de l'installation de la cartouche dans l'imprimante.

Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre, reportez-vous aux consignes de sécurité.

## Utilisation des touches du panneau de contrôle de l'imprimante

Les voyants lumineux de l'imprimante indiquent à quel moment prévoir une cartouche de rechange et à quel moment remplacer une cartouche vide.

Le tableau ci-dessous décrit l'état des voyants de votre imprimante et les mesures à prendre en conséquence.

Voyants | Action
| Procurez-vous une cartouche d'encre jaune (T0544), magenta (T0543), cyan (T0542), noire mate (T0548), noire photo (T0541), rouge (T0547), bleue (T0549) ou un optimiseur de brillance (T0540).
| Remplacez la cartouche d'encre vide.

Pour remplacer une cartouche d'encre à l'aide de la touche d'encre , procédez comme suit :

| Remarque :

Les illustrations montrent le remplacement de la cartouche d'encre jaune. Remplacez la cartouche d'encre appropriée à votre situation.

| Vérifiez que l'imprimante est sous tension. Le voyant Marche/Arrêt doit être allumé sans clignoter.

| Ouvrez le capot de l'imprimante.

| Appuyez sur la touche d'encre . La tête d'impression se déplace vers la position de remplacement de cartouche et le voyant Marche/Arrêt commence à clignoter. La cartouche d'encre désignée par le repère est vide ou presque vide.

|  | Remarque :

Si une cartouche d'encre est presque vide, vous pouvez continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Pour vérifier le niveau de l'encre qu'il reste dans chaque cartouche, reportez-vous aux sections suivantes. Voir Utilisation de EPSON Status Monitor 3 pour Windows Voir Utilisation de EPSON StatusMonitor pour Macintosh

Ne maintenez pas la touche enfoncée plus de trois secondes, car cela lancerait le nettoyage de la tête d'impression.

|  | Important :

Ne déplacez pas la tête d'impression à la main car cela pourrait endommager l'imprimante. Utilisez toujours la touche d'encre pour la déplacer.

| Appuyez sur la touche d'encre . Si plus d'une cartouche d'encre est vide ou presque vide, la tête d'impression se déplace vers le répère . Ceci se produit à chaque appui sur la touche jusqu'à ce que toutes les cartouches d'encre vides ou presque vides aient été désignées. À l'issue de cette opération, après un nouvel appui sur la touche d'encre , la tête d'impression se déplace vers la position de remplacement de cartouche.

| Pour obtenir de meilleurs résultats, secouez la cartouche d'encre quatre ou cinq fois avant d'ouvrir l'emballage.

| Retirez la cartouche d'encre neuve de son emballage.

|  | Important :

Prenez garde de ne pas casser les crochets sur le côté de la cartouche d'encre lors de son déballage.

Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette de la cartouche, car cela pourrait provoquer des fuites d'encre.

Ne touchez pas la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Il pourrait en résulter une détérioration de la cartouche.

Si une cartouche d'encre doit être retirée provisoirement de l'imprimante, veillez à protéger l'orifice de sortie d'encre de la cartouche afin d'éviter toute pénétration de poussière ou de saleté et rangez-la dans le même environnement que l'imprimante. Stocker la cartouche d'encre avec l'étiquette orientée vers le haut. Ne stockez pas la cartouche à l'envers. L'orifice d'alimentation en encre possède une valve qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un capuchon, mais nécessite toutefois certaines précautions de manipulation pour éviter de tacher des éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas l'orifice d'alimentation en encre de la cartouche, ni la zone qui l'entoure.

Veillez à remplacer immédiatement toute cartouche d'encre retirée, faute de quoi la tête d'impression pourrait sécher et devenir inutilisable.

| Ouvrez le couvercle du logement des cartouches. Pincez les côtés de la cartouche d'encre que vous voulez remplacer. Retirez la cartouche de l'imprimante et jetez-la. Ne démontez pas la cartouche usagée et ne tentez pas de la remplir.

|  | Attention :

Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

| Placez la cartouche d'encre verticalement dans les porte-cartouches. Appuyez ensuite sur la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Une fois la cartouche remplacée, fermez le couvercle du logement des cartouches et le capot de l'imprimante.

| Appuyez sur la touche d'encre . L'imprimante déplace la tête d'impression et charge son circuit d'alimentation en encre. Cette opération dure environ une minute et demie. Lorsque le processus de chargement de l'encre est terminé, la tête d'impression revient à sa position initiale. Le voyant Marche/Arrêt s'arrête de clignoter et reste allumé et le voyant d'encre s'éteint.

|  | Important :

Le voyant Marche/Arrêt clignote tout au long du chargement de l'encre. Ne mettez jamais l'imprimante hors tension pendant la durée du clignotement, car le chargement de l'encre risque d'être incomplet.

|  | Remarque :

Si l'erreur de fin d'encre se produit après le retour de la tête d'impression en position de repos, il se peut que la cartouche ne soit pas installée correctement. Appuyez de nouveau sur la touche d'encre et réinsérez la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place.

[Haut]

## Utilisation de EPSON Status Monitor

Vous pouvez contrôler la quantité d'encre restante depuis votre ordinateur et y afficher les instructions pour remplacer une cartouche qui est vide ou va bientôt l'être à l'aide de EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou EPSON StatusMonitor (Macintosh).

Lorsqu'une cartouche est presque vide ou est épuisée, cliquez sur Comment faire dans la fenêtre EPSON Status Monitor. Suivez les instructions qui s'affichent pour remplacer la cartouche.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de EPSON Status Monitor, reportez-vous à la section ci-dessous.
Voir Utilisation de EPSON Status Monitor 3 pour Windows
Voir Utilisation de EPSON StatusMonitor pour Macintosh

[Haut]

Suivant