Remplacement des cartouches d'encre

# Remplacement d'une cartouche d'encre

> Utilisation des touches du panneau de contrôle de l'imprimante

Dans certaines circonstances, vous pourrez être amené à remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle ne soit vide.

Si le voyant d'encre vide clignote ou reste allumé, remplacez la cartouche vide comme indiqué dans la section ci-dessous.
Voir Remplacement d'une cartouche d'encre vide

Pour remplacer une cartouche d'encre avant que le voyant d'encre vide ne clignote ou que EPSON Status Monitor ne vous indique que la cartouche est vide, procédez comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez remplacer les cartouches d'encre à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

| Attention :

Conservez les cartouches hors de portée des enfants. Ne les laissez pas manipuler les cartouches ou en boire le contenu.

Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, l'orifice pouvant être légèrement taché d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

| Important :

Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson.

Laissez l'ancienne cartouche dans l'imprimante tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange, sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

Ne remplissez pas les cartouches d'encre. L'imprimante calcule la quantité d'encre restante à l'aide de la puce située sur la cartouche d'encre. Même si la cartouche est remplie, la quantité d'encre restante ne sera pas recalculée par la puce et la quantité d'encre disponible pour l'utilisation ne changera pas.

| Remarque :

Si une cartouche est vide, vous ne pouvez pas poursuivre l'impression, même si l'autre cartouche contient toujours de l'encre. Remplacez la cartouche vide avant de poursuivre l'impression.

Outre son utilisation pour l'impression des documents, de l'encre est aussi consommée pendant le nettoyage de la tête d'impression et pendant le cycle d'auto-nettoyage effectué lors de la mise sous tension de l'imprimante et pendant le chargement du circuit en encre lors de l'installation de la cartouche dans l'imprimante.

## Utilisation des touches du panneau de contrôle de l'imprimante

| Important :

Ne retirez la cartouche de l'imprimante que lorsque vous êtes prêt à la remplacer par une autre.

| Remarque :

Les illustrations montrent le remplacement de la cartouche d'encre jaune. Remplacez la cartouche d'encre appropriée à votre situation.

| Vérifiez que l'imprimante est sous tension. Le voyant Marche/Arrêt doit être allumé sans clignoter.

| Pour obtenir de meilleurs résultats, secouez la cartouche d'encre quatre ou cinq fois avant d'ouvrir l'emballage.

| Retirez la cartouche d'encre neuve de son emballage.

|  | Important :

Prenez garde de ne pas casser les crochets sur le côté de la cartouche d'encre lors de son déballage.

Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette de la cartouche, car cela pourrait provoquer des fuites d'encre.

Ne touchez pas la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Il pourrait en résulter une détérioration de la cartouche.

Si une cartouche d'encre doit être retirée provisoirement de l'imprimante, veillez à protéger l'orifice de sortie d'encre de la cartouche afin d'éviter toute pénétration de poussière ou de saleté et rangez-la dans le même environnement que l'imprimante. Stocker la cartouche d'encre avec l'étiquette orientée vers le haut. Ne stockez pas la cartouche à l'envers. L'orifice d'alimentation en encre possède une valve qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un capuchon, mais nécessite toutefois certaines précautions de manipulation pour éviter de tacher des éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas l'orifice d'alimentation en encre de la cartouche, ni la zone qui l'entoure.

Veillez à remplacer immédiatement toute cartouche d'encre retirée, faute de quoi la tête d'impression pourrait sécher et devenir inutilisable.

| Ouvrez le capot de l'imprimante.

| Appuyez sur la touche d'encre . La tête d'impression se déplace vers la position de remplacement de cartouche et le voyant Marche/Arrêt commence à clignoter.

|  | Remarque :

Ne maintenez pas la touche enfoncée plus de trois secondes, car cela lancerait le nettoyage de la tête d'impression.

|  | Important :

Ne déplacez pas la tête d'impression à la main car cela pourrait endommager l'imprimante. Utilisez toujours la touche d'encre pour la déplacer.

| Ouvrez le couvercle du logement des cartouches. Pincez les côtés de la cartouche d'encre que vous voulez remplacer, retirez la cartouche de l'imprimante et jetez-la.

|  | Attention :

Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

| Placez la cartouche d'encre verticalement dans les porte-cartouches. Appuyez sur la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Une fois la cartouche remplacée, fermez le couvercle du logement des cartouches et le capot de l'imprimante.

| Appuyez sur la touche d'encre . La tête d'impression se déplace et le circuit d'alimentation en encre commence à se charger. Cette opération dure environ une minute et demie. Lorsque le processus de chargement de l'encre est terminé, la tête d'impression revient à sa position initiale. Le voyant Marche/Arrêt s'arrête de clignoter et reste allumé et le voyant d'encre s'éteint.

|  | Important :

Le voyant Marche/Arrêt clignote tout au long du chargement de l'encre. Ne mettez jamais l'imprimante hors tension pendant la durée du clignotement, car le chargement de l'encre risque d'être incomplet.

|  | Remarque :

Si l'erreur de fin d'encre se produit après le retour de la tête d'impression en position de repos, il se peut que la cartouche ne soit pas installée correctement. Appuyez de nouveau sur la touche d'encre et réinsérez la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place.

[Haut]

Précédent | Suivant