Autres informations

# Éléments de l'imprimante et fonctions du panneau de contrôle

> Éléments de l'imprimante
> Panneau de contrôle

## Éléments de l'imprimante

a. Guide papier : soutient le papier chargé dans le bac feuille à feuille.

b. Bac feuille à feuille : contient le papier vierge et permet son entraînement automatique au cours de l'impression.

c. Capot de l'imprimante : protège le mécanisme d'impression. Ne l'ouvrez que pour installer ou remplacer des cartouches d'encre.

d. Extension du plateau de sortie : soutient le papier éjecté.

e. Plateau de sortie : reçoit le papier éjecté.

f. Fente d'alimentation manuelle : maintient le plateau CD/DVD ou le carton mat et permet l'entraînement du CD/DVD ou du carton.

g. Guides latéraux : permettent de maintenir le papier droit pendant le chargement. La position du guide latéral gauche doit être réglée à la largeur du papier utilisé.

a. Guide latéral du papier rouleau : permet de maintenir le papier rouleau droit pendant le chargement. La position du guide latéral doit être réglée à la largeur du papier utilisé.

b. Introducteur de papier rouleau : contient le papier rouleau et permet l'entraînement automatique du papier une fois maintenu pendant trois secondes.

c. Connecteur du câble d'interface USB : sert à connecter le câble USB à l'ordinateur et à l'imprimante.

d. Connecteur du câble d'interface IEEE 1394 : sert à connecter le câble IEEE à l'ordinateur et à l'imprimante.

e. Support de papier rouleau : se place sur l'imprimante et maintient le papier rouleau.

f. Molette d'entraînement du papier rouleau : sert à enrouler le papier rouleau.

a. Couvercle des cartouches : maintien les cartouches d'encre en place. Ne l'ouvrez que pour installer ou remplacer des cartouches d'encre.

b. Tête d'impression : projette l'encre sur la page.

c. Panneau de contrôle : permet de gérer différentes fonctions de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante.

[Haut]

## Panneau de contrôle

### Touches

Touche | Fonction
Marche/arrêt | Met l'imprimante sous et hors tension.
Papier | Charge ou éjecte le papier. Reprend l'impression si la touche est enfoncée après une erreur d'absence papier ou d'alimentation multiple. Annule l'impression du travail si vous appuyez sur cette touche au cours de l'impression.
Encre | Déplace la tête d'impression vers la position de remplacement de cartouche. Déplace la tête d'impression vers la position de contrôle de l'encre lorsqu'une cartouche d'encre vide est détectée. Ramène la tête d'impression en position de repos après le remplacement d'une cartouche d'encre. Déclenche le nettoyage de la tête d'impression si vous appuyez sur cette touche pendant trois secondes lorsque le voyant de fin d'encre est éteint.
papier rouleau | Imprime un repère de coupe et entraîne le papier rouleau vers une position où il peut être retiré facilement de l'introducteur de papier rouleau si vous appuyez sur cette touche au cours de l'impression. Entraîne le papier rouleau vers la position d'impression si vous appuyez sur cette touche après avoir découpé le papier. Entraîne le papier rouleau vers une position où il peut être retiré facilement de l'introducteur de papier rouleau si vous appuyez sur cette touche pendant trois secondes.

### Voyants

Voyant | Description
Marche/arrêt | Allumé lorsque l'imprimante est sous tension. Clignote lorsque l'imprimante reçoit des données, pendant l'impression, le remplacement d'une cartouche d'encre, le chargement du circuit d'alimentation en encre ou le nettoyage de la tête d'impression.
Fin de papier | S'allume lorsqu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante ou lorsque le plateau CD/DVD n'est pas mis en place. Clignote lorsque le papier ou le plateau CD/DVD est coincé ou lorsque le plateau de sortie est dans une position incorrecte.
Fin d'encre | S'allume lorsqu'une des cartouches d'encre est vide. Clignote lorsqu'une des cartouches d'encre est presque vide.

[Haut]

Précédent | Suivant