Autres informations

# Chargement d'enveloppes

Pour charger des enveloppes dans l'imprimante, procédez comme suit :

| Ouvrez le guide papier et déployez l'extension.

| Vérifiez que le plateau de sortie est baissé et déployez l'extension.

| Modification de la position du plateau de sortie

| Faites glisser le guide latéral gauche de telle façon que l'espace entre les deux guides latéraux soit légèrement supérieur à la largeur de votre enveloppe.

| Chargez les enveloppes par le petit côté, rabat à gauche, comme illustré ci-dessous.

|  | Remarque :

L'épaisseur des enveloppes et leur aptitude au pliage varie dans de fortes proportions. Si l'épaisseur totale de la pile d'enveloppes dépasse 10 mm, appuyez sur les enveloppes pour les aplatir avant de les charger. Si la qualité diminue avec des enveloppes empilées, chargez-les une à une.

Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois dans le bac feuille à feuille.

N'utilisez pas d'enveloppes incurvées ou pliées.

Aplatissez l'enveloppe avant de la charger.

Aplatissez le bord entrant de l'enveloppe avant de la charger.

Évitez aussi les enveloppes trop fines, qui pourraient se recourber pendant l'impression.

[Haut]

Précédent | Suivant