Autres informations

# Exif Print et PRINT Image Matching

> Efficacité
> Mode d'utilisation

Exif Version 2.2 (également appelé Exif Print, une norme internationale pour les appareils photo numériques) et PRINT Image Matching vous permettent d'imprimer des photos d'excellente qualité lorsque vous utilisez un appareil photo numérique et une imprimante qui prennent en charge cette fonction.

| Remarque :

Nous vous recommandons d'associer les fonctions de Exif Print et de PRINT Image Matching à celles de EPSON PhotoQuicker.

## Efficacité

### Exif Print

Lorsque vous prenez des photos avec un appareil photo numérique compatible Exif Print, des informations relatives aux réglages de l'appareil photo et aux conditions de la scène au moment de la prise de vue sont associées aux données photographiques. Ces informations comprennent, entre autres, le mode d'exposition, la balance des blancs, le contrôle du gain, le contraste, la saturation et la netteté. L'imprimante exploite ensuite ces informations pour corriger et améliorer les données photographiques, puis imprime une image qui reflète la scène d'origine saisie par l'appareil photo numérique.

#### Impression sans Exif Print

#### Impression avec Exif Print

Lorsque des données Exif Print sont incorporées aux données photographiques, l'imprimante les interprète pour régler et imprimer l'image.

| Remarque :

Les images ci-dessus sont des exemples. Les résultats dépendent de l'imprimante.

### PRINT Image Matching

PRINT Image Matching donne le contrôle du processus d'impression à l'appareil photo et permet de produire des photos qui reflètent les qualités spécifiques de celui-ci. Lors d'une prise de vue avec un appareil photo numérique exploitant la fonction PRINT Image Matching, les informations de commande d'impression de l'appareil photo sont incorporées aux données photographiques. La commande d'impression donne à l'imprimante des instructions sur la façon de corriger les couleurs et les détails en fonction des informations mémorisées lors de la prise de vue. Les réglages de l'appareil photo numérique pris en compte dans la commande d'impression sont, entre autres attributs, les paramètres gamma, espace de couleur, balance des couleurs, zone d'ombre masquée, contraste et luminosité. Une imprimante prenant en charge la fonction PRINT Image Matching est capable d'interpréter ces commandes et de reproduire fidèlement les caractéristiques de l'image capturée par l'appareil photo numérique.

#### Impression sans PRINT Image Matching

#### Impression avec PRINT Image Matching

Lorsque des données PRINT Image Matching sont incorporées aux données photographiques, elles indiquent à l'imprimante comment régler et imprimer l'image.

| Remarque :

Les images ci-dessus sont des exemples. Les résultats de l'impression dépendent de l'appareil photo numérique.

Pour plus de détails sur l'utilisation de périphériques prenant en charge la fonction PRINT Image Matching, reportez-vous au guide d'utilisation de ces périphériques.

Veuillez vérifier auprès de votre fabriquant de périphérique d'entrée si celui-ci prend en charge la fonction PRINT Image Matching.

EPSON PhotoQuicker permet à l'utilisateur de décider si la fonction PRINT Image Matching doit être utilisée.

Si EPSON PhotoQuicker n'est pas utilisé et si l'impression est effectuée à partir d'un logiciel de retouche classique qui ne prend pas en charge PRINT Image Matching, cette fonction ne pourra pas être utilisée.

[Haut]

## Mode d'utilisation

Prenez des photos en utilisant un appareil photo numérique compatible Exif Print et/ou PRINT Image Matching, puis utilisez EPSON PhotoQuicker pour les imprimer. EPSON PhotoQuicker est fourni sur le CD-ROM des logiciels.

[Haut]

Précédent | Suivant