Autres informations

# Chargement et retrait du papier rouleau

> Chargement du papier rouleau
> Découpe du papier rouleau
> Retrait du papier rouleau
> Stockage du papier rouleau Epson

## Chargement du papier rouleau

Lorsque le support de papier rouleau est placé sur l'imprimante, vous pouvez imprimer sur du papier rouleau, ce qui est plus pratique pour l'impression de bannières. Lorsque vous imprimez sur du papier rouleau, gardez les points suivants à l'esprit :

- Chargez le papier en orientant la face imprimable vers le haut.

- Utilisez du papier plat et en bon état. Si le papier est recourbé, aplatissez-la avant de le charger afin d'éviter des problèmes d'entraînement du papier.

- Tenez toujours le papier par les bords.

- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être complètement éjecté.

- Vérifiez que le plateau de sortie est baissé et que l'extension du plateau de sortie est fermée.

- Assurez-vous que l'extrémité du papier est coupée correctement, perpendiculairement à la longueur du papier. Si le papier est coupé en diagonale ou de manière incorrecte, il est possible qu'il ne puisse être entraîné correctement ou que l'imprimante imprime au-delà du bord du papier.

- Utilisez un support Epson pour obtenir des résultats de qualité supérieure.

- Vérifiez toujours les niveaux d'encre avant d'imprimer sur du papier rouleau. En effet, si vous devez remplacer les cartouches d'encre lorsque le papier rouleau est chargé, le papier risque d'être taché.

- Nous vous recommandons de remplacer le papier rouleau par un nouveau rouleau lorsqu'il ne reste plus que 20 cm de papier. Sinon la qualité d'impression risque d'être insatisfaisante sur la partie restante.

Pour installer les supports de papier rouleau et charger le papier rouleau, procédez comme suit.

| Fixez les supports de papier rouleau sur le papier rouleau.

|  | Remarque :

Une fois le papier rouleau et les supports assemblés, retirez la feuille de protection.

| À l'aide d'une équerre, vérifiez que l'extrémité du rouleau est coupée perpendiculairement aux bords, comme illustré.

|  | Important :

Vérifiez toujours que l'extrémité du rouleau est coupée perpendiculairement à l'aide d'une équerre ou d'un outil similaire. Si le papier est coupé en diagonale, l'entraînement du papier risque de poser des problèmes.

| Mettez l'imprimante sous tension.

| Vérifiez que le plateau de sortie est baissé et que l'extension du plateau de sortie est fermée.

| Modification de la position du plateau de sortie

| Insérez l'adaptateur des supports de papier rouleau dans la fente située à l'arrière de l'imprimante, puis placez les supports de papier rouleau sur l'adaptateur.

| Insérez doucement l'extrémité du papier aussi loin que possible dans l'introducteur de papier rouleau, au ras du guide latéral droit. Faites glisser le guide latéral gauche contre le bord gauche de l'imprimante.

|  | Important :

Ne chargez pas de papier rouleau dans le bac feuille à feuille (feuilles simples).

| Maintenez le papier pendant trois secondes pour qu'il soit entraîné correctement. Le papier sera automatiquement entraîné dans l'imprimante.

|  | Remarque :

Si le papier rouleau n'est pas entraîné facilement, aplatissez-le. Pour aplatir le papier rouleau, placez-le, face imprimable orientée vers le haut, entre les pages du livret d'instructions fourni avec le papier rouleau, pour le protéger. Then, roll the booklet in the opposite direction to the paper's curl.

| Ouvrez le capot de l'imprimante et vérifiez que le papier est entraîné correctement. Si le papier n'est pas droit, éjectez-le et rechargez-le.

| Retrait du papier rouleau

|  | Remarque :

Faites tourner les molettes d'entraînement du papier rouleau pour tendre le papier.

[Haut]

## Découpe du papier rouleau

| Appuyez sur la touche papier rouleau pour entraîner le papier. Un repère de coupe est imprimé sur le papier rouleau.

|  | Important :

Ne maintenez pas la touche papier rouleau enfoncée plus de trois secondes. Sinon le papier rouleau risque d'être entraîné à l'envers et votre impression risque d'être abîmée.

| Découpez le papier en suivant le repère imprimé. Ne tirez jamais sur le papier lorsque vous le découpez, sinon l'impression risque d'être abîmée. Lorsque vous découpez le papier, ne dépassez le repère du côté de l'imprimante, sinon l'entraînement du papier risque de poser des problèmes.

|  | Remarque :

Epson vous recommande d'utiliser une équerre ou un outil similaire pour vous assurer que l'extrémité du rouleau est coupée perpendiculairement. Si le papier est coupé en diagonale, l'entraînement du papier risque de poser des problèmes.

| Pour imprimer le document suivant, appuyez sur la touche papier rouleau pour que le papier retourne en position d'impression.

| Faites tourner les molettes d'entraînement du papier rouleau pour tendre le papier.

[Haut]

## Retrait du papier rouleau

| Une fois que vous avez découpé le papier, maintenez la touche papier rouleau enfoncée pendant environ trois secondes. Le papier est entraîné vers l'arrière, il peut ainsi être retiré facilement de l'introducteur de papier rouleau situé à l'arrière de l'imprimante. Le voyant Fin de papier clignote. Si le papier n'est pas entraîné vers l'arrière, répétez cette étape.

| Faites tourner les molettes d'entraînement du papier rouleau dans le sens inverse et enroulez le papier rouleau. Retirez doucement le papier.

| Appuyez sur la touche papier rouleau pour éteindre le voyant Fin de papier .

[Haut]

## Stockage du papier rouleau Epson

Rangez le papier non utilisé dans son emballage d'origine dès que l'impression est terminée. Stockez les impressions dans une pochette hermétique en plastique. Keep them away from high temperature, humidity, and direct sunlight.

[Haut]

Précédent | Suivant