Amélioration de la qualité d'impression

# Contrôle des buses de la tête d'impression

> Utilisation de l'utilitaire Vérification des buses
> Utilisation des touches du panneau de contrôle

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant une vérification des buses de la tête d'impression.

Vous pouvez contrôler les buses depuis votre ordinateur à l'aide de l'utilitaire Vérification des buses du logiciel d'impression ou directement depuis l'imprimante à l'aide des touches du panneau de contrôle.

| Remarque :

Si le voyant de fin d'encre clignote, vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression. Commencez par remplacer la cartouche usagée.

## Utilisation de l'utilitaire Vérification des buses

Référez-vous à la section appropriée ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Vérification des buses.

### Pour Windows

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Vérifiez que du papier de format A4 ou Letter est chargé dans le bac feuille à feuille.

| Ouvrez le logiciel d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Vérification des buses.

| Suivez les messages qui s'affichent.

### Pour Mac OS 8.6 à 9.x

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Vérifiez que du papier de format A4 ou Letter est chargé dans le bac feuille à feuille.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer ou Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Cliquez sur l'icône Utilitaire, puis sur le bouton Vérification des buses dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les messages qui s'affichent.

### Pour Mac OS X

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Vérifiez que du papier de format A4 ou Letter est chargé dans le bac feuille à feuille.

| Ouvrez la zone de dialogue Utilitaire d'impression EPSON.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur OK dans la fenêtre Liste des imprimantes.

| Cliquez sur le bouton Vérification des buses dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les messages qui s'affichent.

[Haut]

## Utilisation des touches du panneau de contrôle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer la vérification des buses de la tête d'impression à l'aide des touches du panneau de contrôle.

| Mettez l'imprimante hors tension.

| Vérifiez que du papier de format A4 ou Letter est chargé dans le bac feuille à feuille.

| Maintenez enfoncée la touche papier et appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'imprimante sous tension.

| Relâchez seulement la touche Marche/Arrêt lorsque l'imprimante se met sous tension. Lorsque la vérification des buses commence, relâchez aussi la touche papier .

Deux motifs de vérification des buses sont reproduits ci-dessous :

| Échantillon correct

| La tête d'impression doit être nettoyée

Une mauvaise impression de la page de vérification des buses indique que l'imprimante présente un problème. Il peut s'agir d'une buse bouchée ou d'une tête mal alignée.
Voir Nettoyage de la tête d'impression
Voir Alignement de la tête d'impression

[Haut]

Précédent | Suivant