Autres informations

# Nettoyage de l'imprimante

Pour maintenir votre imprimante dans un état de fonctionnement optimal, nettoyez-la soigneusement plusieurs fois par an comme suit :

| Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

| Retirez tout le papier du bac feuille à feuille.

| À l'aide d'une brosse douce, éliminez soigneusement toute trace de poussière et de saleté du bac feuille à feuille.

| Si le boîtier extérieur ou l'intérieur du bac feuille à feuille sont sales, essuyez-les avec un chiffon propre et doux imprégné de détergent doux. Maintenez le capot de l'imprimante fermé pour que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

| Si l'intérieur de l'imprimante était accidentellement taché d'encre, nettoyez-le avec un chiffon humide.

| Si de l'encre a coulé dans l'imprimante, essuyez l'intérieur de l'imprimante avec un chiffon propre et doux.

| Attention :

Veillez à ne pas toucher les pignons et les rouleaux situés à l'intérieur de l'imprimante.

| Important :

N'appliquez pas de graisse sur les pièces métalliques situées sous le chariot de la tête d'impression.

N'utilisez pas d'alcool ni de dissolvant pour nettoyer l'imprimante. En effet, ces produits chimiques risquent d'endommager les composants et le boîtier de l'imprimante.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur le mécanisme de l'imprimante ni sur ses composants électroniques.

N'utilisez pas de brosse dure ou abrasive.

Ne vaporisez pas de lubrifiant à l'intérieur de l'imprimante. Des huiles inappropriées pourraient endommager le mécanisme. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire.

[Haut]

Précédent | Suivant