Paramètres du logiciel d'impression / Pour Windows

# Définition des paramètres de l'onglet Utilitaire

> EPSON Status Monitor 3
> Nettoyage et vérification automatiques des buses
> Vérification des buses
> Nettoyage des têtes
> Alignement des têtes
> Informations imprimante et options
> Vitesse et Progression

Les utilitaires d'impression Epson vous permettent de vérifier l'état actuel de l'imprimante et d'effectuer certaines opérations d'entretien de l'imprimante à partir de votre ordinateur.

Pour vous servir des utilitaires, cliquez sur l'onglet Utilitaire dans le logiciel d'impression, puis cliquez sur l'utilitaire que vous voulez lancer. Pour ouvrir le logiciel d'impression, reportez-vous à la section ci-dessous :

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Remarque :

La lettre entre parenthèses après le nom d'un utilitaire indique un raccourci clavier pour lancer l'utilitaire. Après avoir cliqué sur l'onglet, appuyez sur la touche Alt du clavier et sur cette lettre pour lancer l'utilitaire.

N'utilisez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes ou Alignement des têtes si l'imprimante est connectée à votre ordinateur par un réseau.

Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

## EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 fournit des informations d'état de l'imprimante, telles que la quantité d'encre restante, et contrôle les erreurs d'impression.

Cet utilitaire n'est accessible que si les deux conditions suivantes sont remplies :

- L'imprimante est connectée directement à l'ordinateur hôte via le port USB ou IEEE 1394.

- Votre système est configuré pour prendre en charge la communication bidirectionnelle.

[Haut]

## Nettoyage et vérification automatiques des buses

Imprime le motif de vérification des buses et vérifie automatiquement les buses de la tête d'impression. Si elles sont encrassées, effectue un nettoyage de la tête.
Voir Nettoyage de la tête d'impression

[Haut]

## Vérification des buses

L'utilitaire de vérification des buses contrôle si les buses de la tête d'impression ne sont pas colmatées. Il doit être exécuté lorsque vous constatez une baisse de la qualité d'impression ainsi qu'après chaque nettoyage pour vérifier que les buses ont bien été nettoyées. Si le résultat du test indique qu'un nettoyage est nécessaire, vous pouvez accéder à l'utilitaire Nettoyage des têtes directement depuis l'utilitaire Vérification des buses.
Voir Contrôle des buses de la tête d'impression

[Haut]

## Nettoyage des têtes

L'utilitaire Nettoyage des têtes nettoie la tête d'impression. Vous pouvez avoir besoin de la nettoyer si vous notez une baisse de la qualité d'impression. Lancez d'abord l'utilitaire Vérification des buses pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée. Vous pouvez accéder à l'utilitaire Vérification des buses depuis l'utilitaire Nettoyage des têtes.
Voir Nettoyage de la tête d'impression

[Haut]

## Alignement des têtes

L'utilitaire Alignement des têtes peut être utilisé pour améliorer la qualité d'impression de vos documents. L'alignement de la tête d'impression peut s'avérer nécessaire si les lignes verticales ne semblent pas alignées ou si un motif parasite noir et blanc apparaît sous forme de bandes sur votre document. Employez cet utilitaire pour réaligner la tête d'impression.
Voir Alignement de la tête d'impression

[Haut]

## Informations imprimante et options

Cet utilitaire permet de demander au pilote d'impression de confirmer les informations de configuration de l'imprimante. Il donne également des renseignements spécifiques sur certaines caractéristiques de l'imprimante.

### Acquisition des informations de l'imprimante

Selon la configuration de votre système, les informations affichées dans la boîte de dialogue Informations imprimante et options se mettront à jour automatiquement ou devront être saisies manuellement.

Si un message s'affiche dans la fenêtre Configuration actuelle pour vous inviter à saisir des paramètres, ou si vous modifiez la configuration de l'imprimante, définissez les paramètres manuellement en procédant comme suit.

| Cliquez sur Feuille de configuration dans la boîte de dialogue Informations imprimante et options pour imprimer des informations relatives à votre imprimante et à ses options. Pour pouvoir vous servir de cet utilitaire, du papier de format A4 ou Letter doit être chargé dans l'imprimante. Le tirage obtenu sera semblable à celui représenté ci-dessous.

| Vérifiez que les paramètres indiqués dans l'utilitaire correspondent aux informations imprimées sur la feuille de configuration. Si elles ne correspondent pas, corrigez les paramètres à l'écran afin que les informations soient identiques.

| Cliquez sur OK pour quitter ce menu et enregistrer vos paramètres.

### Papier épais et enveloppes

Ajuste l'écartement entre le rouleau et la tête d'impression. Activez cette case à cocher si le contenu de vos tirages s'efface en cours d'impression.

[Haut]

## Vitesse et Progression

Cette boîte de dialogue vous permet d'effectuer des réglages relatifs à la vitesse et à la progression de l'impression.

Les options suivantes sont disponibles :

| Remarque :

Les options du logiciel d'impression auxquelles vous pouvez accéder dépendent du modèle d'imprimante et de la version de Windows que vous utilisez.

### Copies rapides

Pour imprimer rapidement plusieurs exemplaires de votre document, sélectionnez Copies rapides. La vitesse est augmentée car l'espace du disque dur est utilisé comme un cache pendant l'impression de plusieurs exemplaires de votre document.

### Montrer la barre de progression

Pour afficher la barre de progression lors de chaque impression, sélectionnez Montrer la barre de progression.

### Toujours spouler les types de données brutes (RAW) (Windows XP et 2000)

L'activation de cette case à cocher permet aux clients Windows NT d'envoyer au spoule des documents en utilisant le format RAW plutôt que le format (métafichier) EMF (les applications fonctionnant sous Windows NT utilisent le format EMF par défaut).

Essayez d'utiliser cette option si les documents spoulés au format EMF ne s'impriment pas correctement.

L'envoi de données au format RAW demande des ressources moins importantes que l'envoi au format EMF. C'est pourquoi certains problèmes (« Mémoire insuffisante/Espace disque insuffisant pour imprimer », « Vitesse limitée », etc.) peuvent être résolus en activant la case à cocher Toujours spouler les types de données brutes (RAW).

| Remarque :

Lors de l'envoi de données au format RAW, la progression de l'impression affichée par la barre de progression ne correspond pas nécessairement à la progression réelle de l'impression.

### Préférences du contrôle

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences du contrôle, dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de l'utilitaire EPSON Status Monitor 3.

Vous pouvez y définir les paramètres suivants :

Sélectionner les notifications | Affichage des paramètres actuels concernant la notification d'erreur. Activez les cases à cocher correspondant aux types d'erreur pour lesquels vous souhaitez être averti. Remarque : Cliquez sur le bouton Défaut pour ramener à leur valeur par défaut tous les paramètres de la zone Sélectionner les notifications.
Sélectionner l'icône du raccourci | Activez la case à cocher Icône du raccourci et choisissez un type d'icône à placer dans la barre des tâches de Windows. Vous pouvez cliquer sur l'icône de raccourci dans la barre des tâches pour ouvrir EPSON Status Monitor 3, ou cliquer sur l'icône avec le bouton droit de la souris pour accéder à certains utilitaires d'impression.
Autoriser le contrôle des imprimantes partagées | Activez cette case à cocher pour autoriser le contrôle d'une imprimante partagée par d'autres ordinateurs.

[Haut]

Précédent | Suivant