Dépannage

# L'alimentation du papier est incorrecte

> Le papier n'avance pas
> Entraînement de plusieurs pages à la fois
> Un bourrage papier se produit
> Chargement incorrect du papier
> Le papier n'est que partiellement éjecté ou est froissé
> Le plateau CD/DVD est éjecté lors de l'envoi d'un travail d'impression sur CD/DVD
> Le plateau CD/DVD n'est pas éjecté correctement à la fin du travail d'impression sur CD/DVD

## Le papier n'avance pas

Retirez la pile de papier et vérifiez que :

- Le papier n'est ni recourbé ni craquelé.

- Le papier n'est pas trop ancien. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.

- La hauteur de la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche situé sur le guide latéral gauche.

- Le nombre de feuilles de la pile de papier ne dépasse pas la limite spécifiée pour le support.

| Capacité de chargement en supports spéciaux Epson

- Le papier n'est pas coincé à l'intérieur de l'imprimante. S'il l'est, dégagez-le.
  Voir Un bourrage papier se produit

- Les cartouches d'encre ne sont pas vides. Si une des cartouches est vide, remplacez-la.
  Voir Remplacement d'une cartouche d'encre vide

- Les instructions spéciales concernant le chargement fournies avec le papier ont été suivies. Rechargez le papier.

| Chargement de feuilles simples

[Haut]

## Entraînement de plusieurs pages à la fois

- Veillez à ce que la pile de papier ne dépasse pas le repère triangulaire de limite de chargement présent sur le guide latéral.

- Vérifiez que le guide latéral gauche est bien appuyé contre le bord gauche du papier.

- Vérifiez que le papier ne comporte ni courbures ni plis. Au besoin, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger.

- Retirez la pile de papier et vérifiez que le papier n'est pas trop fin.
  Voir Papier

- Aérez la pile de papier pour séparer les feuilles, puis rechargez le papier.

- Si un trop grand nombre d'exemplaires de votre document s'impriment, contrôlez le paramètre Copies de l'onglet Disposition (Windows) ou de la zone de dialogue Imprimer (Macintosh) du logiciel d'impression ainsi que dans votre application.
  Voir Copies (Windows)
  Voir Copies (Macintosh)
  Voir Copies et pages (Mac OS X)

[Haut]

## Un bourrage papier se produit

Appuyez sur la touche papier pour éjecter le papier coincé. Si l'erreur persiste, procédez comme suit.

| Mettez l'imprimante hors tension.

| Levez le plateau de sortie.

| Retirez le papier coincé dans le circuit de sortie du papier.

> Si le papier coincé ne peut être retiré à ce stade, passez à l'étape suivante.

| Ouvrez le capot de l'imprimante et retirez doucement le papier coincé.

|  | Important :

Procédez en douceur lorsque vous tirez sur le papier, faute de quoi l'imprimante pourrait être endommagée. Si le papier coincé ne peut être retiré à ce stade, passez à l'étape suivante.

| Retirez le papier coincé du bac feuille à feuille.

|  | Important :

Procédez en douceur lorsque vous tirez sur le papier, faute de quoi l'imprimante pourrait être endommagée.

| Une fois le papier coincé retiré, abaissez le plateau de sortie.

| Remarque :

Si vous ne parvenez pas à retirer facilement un objet étranger, ne forcez pas et ne démontez pas l'imprimante. Appelez votre revendeur et demandez-lui conseil.

Si les bourrages papier sont fréquents, vérifiez que :

- Le papier est lisse et ne comporte ni courbures ni plis.

- Le papier est de bonne qualité.

- La face imprimable du papier chargé dans le bac feuille à feuille est orientée vers le haut.

- La pile de papier a été aérée avant chargement.

- La hauteur de la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche situé sur le guide latéral gauche.

- Le nombre de feuilles de la pile de papier ne dépasse pas la limite spécifiée pour ce support.

| Capacité de chargement en supports spéciaux Epson

- La position du guide latéral gauche est adaptée à votre papier.

- L'imprimante est placée sur une surface plate et stable sensiblement plus grande que la base de l'appareil. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.

[Haut]

## Chargement incorrect du papier

Si le papier est chargé trop loin dans l'imprimante, celle-ci ne peut pas l'entraîner correctement. Mettez l'imprimante hors tension et retirez le papier avec soin. Remettez l'imprimante sous tension et recharger le papier correctement.

[Haut]

## Le papier n'est que partiellement éjecté ou est froissé

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, appuyez sur la touche papier , puis ouvrez le capot de l'imprimante et retirez le papier. Contrôlez aussi la taille du papier définie dans l'application et dans le logiciel d'impression.
  Voir Définition des paramètres de l'onglet Principal (Windows)
  Voir Zone de dialogue Format d'impression (Mac OS 8.6 à 9.x)
  Voir Zone de dialogue Format d'impression (Mac OS X)

- Si le papier est froissé lorsqu'il sort, il se peut qu'il soit humide ou trop fin. Chargez une nouvelle pile de papier.

| Remarque :

Conservez le papier inutilisé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.

[Haut]

## Le plateau CD/DVD est éjecté lors de l'envoi d'un travail d'impression sur CD/DVD

Si le plateau CD/DVD est éjecté lorsque vous envoyez un travail d'impression sur CD/DVD à l'imprimante, cela signifie que l'imprimante n'est pas prête. Lorsqu'un message indiquant que l'imprimante est prête s'affiche sur l'écran, remettez en place le plateau CD/DVD, puis appuyez sur la touche papier .

[Haut]

## Le plateau CD/DVD n'est pas éjecté correctement à la fin du travail d'impression sur CD/DVD

Procédez comme indiqué ci-dessous.

| Retirez délicatement le plateau CD/DVD.

| Appuyez sur la touche papier .

[Haut]

Précédent | Suivant