Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

# Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro

> Uso del pannello di controllo della stampante

In alcuni casi, potrebbe essere necessario sostituire una cartuccia d'inchiostro prima che risulti vuota.

Se la spia di inchiostro esaurito lampeggia o è accesa, sostituire la cartuccia d'inchiostro vuota come descritto nella sezione che segue.
Vedere Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro vuota

Per sostituire una cartuccia d'inchiostro prima che la spia di inchiostro esaurito lampeggi o che EPSON Status Monitor notifichi l'esaurimento, seguire le istruzioni in questa sezione.

È possibile sostituire una cartuccia d'inchiostro utilizzando il pannello di controllo della stampante.

| Avvertenza:

Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle in alcun modo.

Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro intorno all'apertura di alimentazione. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

| Attenzione:

Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali Epson. Prodotti di altre marche possono provocare danni alla stampante non coperti dalle condizioni di garanzia Epson.

Lasciare la cartuccia esaurita nella stampante fino a quando non si ottiene una cartuccia di sostituzione, altrimenti l'inchiostro rimasto negli ugelli della testina di stampa potrebbe seccare.

Non ricaricare le cartucce di inchiostro. La stampante calcola la quantità di inchiostro rimasta tramite un chip IC sulla cartuccia. Anche se la cartuccia viene ricaricata, la quantità di inchiostro rimanente non verrà ricalcolata dal chip IC e la quantità d'inchiostro disponibile per l'uso non cambierà.

| Nota:

Se una cartuccia d'inchiostro è vuota, non è possibile continuare a stampare, anche se le altre cartucce contengono ancora inchiostro. Prima di riprendere la stampa, sostituire la cartuccia vuota.

Oltre all'inchiostro usato durante la stampa dei documenti, viene consumato inchiostro durante l'operazione di pulizia della testina di stampa, durante il ciclo di auto-pulizia eseguito all'accensione della stampante e durante il caricamento dell'inchiostro quando la cartuccia viene installata nella stampante.

## Uso del pannello di controllo della stampante

| Attenzione:

Rimuovere la cartuccia dalla stampante soltanto quando si è pronti per sostituirla con un'altra cartuccia.

| Nota:

Le figure mostrano la sostituzione della cartuccia d'inchiostro giallo. Sostituire la cartuccia d'inchiostro adeguata alla situazione corrente.

| Accertarsi che la stampante sia accesa. La spia di alimentazione dovrà essere accesa, ma non lampeggiante.

| Per risultati ottimali, agitare la cartuccia d'inchiostro quattro o cinque volte prima di aprire la confezione.

| Rimuovere la nuova cartuccia d'inchiostro dalla confezione.

|  | Attenzione:

Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dalla confezione.

Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia, in quanto possono verificarsi fuoriuscite di inchiostro.

Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia. Ciò può causare danni alla cartuccia d'inchiostro.

Se una cartuccia d'inchiostro viene temporaneamente rimossa dalla stampante, assicurarsi di proteggere l'apertura di erogazione inchiostro della cartuccia da polvere e sporco; conservarla nello stesso locale della stampante. Conservare la cartuccia d'inchiostro con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non conservare la cartuccia in posizione capovolta. L'apertura di erogazione inchiostro è dotata di valvola che rende coperchi o tappi superflui; tenere tuttavia presente che è necessaria attenzione per evitare che l'inchiostro macchi gli oggetti toccati dalla cartuccia. Non toccare l'apertura di erogazione inchiostro o l'area circostante.

Assicurarsi di installare sempre la nuova cartuccia d'inchiostro nella stampante immediatamente dopo la rimozione della cartuccia vecchia. Se la cartuccia d'inchiostro non viene installata prontamente, l'inchiostro sulla testina di stampa potrebbe essiccarsi e rendere impossibili le operazioni di stampa.

| Aprire il coperchio della stampante.

| Premere il tasto di controllo inchiostro . La testina di stampa si sposta in posizione di sostituzione della cartuccia d'inchiostro e la spia di alimentazione inizia a lampeggiare.

|  | Nota:

Non tenere premuto il tasto di controllo inchiostro per più di tre secondi. In caso contrario, la stampante avvierà la pulizia della testina di stampa.

|  | Attenzione:

Non spostare manualmente la testina di stampa, in quanto si potrebbe danneggiare la stampante. Per spostare la testina di stampa, premere sempre il tasto di controllo inchiostro .

| Aprire il coperchio delle cartucce. Afferrare con le dita ai lati la cartuccia d'inchiostro da sostituire, quindi sollevarla ed estrarla dalla stampante per poi smaltirla nel modo appropriato.

|  | Avvertenza:

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

| Posizionare la cartuccia d'inchiostro verticalmente nell'apposito supporto. Spingere verso il basso la cartuccia fino a farla scattare in posizione. Al termine della sostituzione della cartuccia, chiudere il coperchio delle cartucce e il coperchio della stampante.

| Premere il tasto di controllo inchiostro . La testina di stampa si sposta e viene avviato il caricamento del sistema di erogazione dell'inchiostro. Questo processo richiede circa un minuto e mezzo per essere completato. Quando il processo di caricamento dell'inchiostro è ultimato, la testina di stampa torna nella posizione di riposo. La spia di alimentazione smette di lampeggiare e rimane accesa e la spia di inchiostro esaurito si spegne.

|  | Attenzione:

La spia di alimentazione continua a lampeggiare durante l'operazione di caricamento dell'inchiostro. Non spegnere mai la stampante mentre questa spia sta lampeggiando. In caso contrario, la carica dell'inchiostro può risultare incompleta.

|  | Nota:

Se si verifica un errore di esaurimento inchiostro dopo lo spostamento della testina di stampa in posizione di riposo, la cartuccia d'inchiostro potrebbe non essere installata in modo corretto. Premere nuovamente il tasto di controllo inchiostro e reinstallare la cartuccia d'inchiostro fino allo scatto in posizione.

[Inizio]

Precedente | Successivo