Altre informazioni / Specifiche della stampante

# Specifiche elettriche

| 120 V | 220-240 V
Tensione d'ingresso | Da 99 a 132 V | Da 198 a 264 V
Frequenza nominale | Da 50 a 60 Hz
Frequenza in ingresso | Da 49,5 a 60,5 Hz
Assorbimento di corrente nominale | 0.5 A (max. 0,8 A) | 0.25 A (max. 0,4 A)
Consumo elettrico | Circa 20 W (ISO10561 Letter Pattern) Circa 2 W in standby | Circa 20 W (ISO10561 Letter Pattern) Circa 2,5 W in standby

| Nota:

Controllare la targhetta posta sul retro della stampante per individuare la tensione corretta.

[Inizio]

Precedente | Successivo