Altre informazioni

# Trasporto della stampante

Se è necessario trasportare la stampante, prepararla e reimballarla accuratamente come descritto di seguito utilizzando la confezione originale (o una scatola simile che possa agevolmente contenere la stampante) e i materiali d'imballo originali. Eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Attenzione:

Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla: In caso contrario si rischiano fuoriuscite dalla cartuccia.

Lasciare installate le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si disidrata, impedendo così alla stampante di stampare.

| Collegare la stampante alla presa di corrente, quindi accendere la stampante. Attendere che la testina di stampa ritorni alla posizione di riposo, quindi chiudere il coperchio della stampante. Spegnere la stampante, quindi scollegarla dalla presa di corrente.

| Scollegare il cavo d'interfaccia dalla stampante.

| Rimuovere eventuale carta dall'alimentatore.

| Aprire di nuovo il coperchio della stampante. Fissare il contenitore della cartuccia d'inchiostro al corpo della stampante con il nastro adesivo come mostrato di seguito, quindi chiudere il coperchio della stampante.

| Sollevare il vassoio di uscita e chiudere il supporto carta.

| Applicare i materiali di protezione su entrambi i lati della stampante.

| Reimballare la stampante e il cavo di alimentazione nella confezione originale.

| Tenere la stampante in posizione orizzontale durante il trasporto.

| Assicurarsi di rimuovere i materiali di protezione e il nastro dalla stampante prima di utilizzarla nuovamente.

[Inizio]

Precedente | Successivo