Altre informazioni

# Caricamento di buste

Per caricare buste nella stampante, eseguire i passaggi indicati di seguito.

| Aprire il supporto carta, quindi far scorrere l'estensione verso l'esterno.

| Assicurarsi che il vassoio di uscita sia abbassato e far scorrere l'estensione del vassoio verso l'esterno.

| Modifica della posizione del vassoio di uscita

| Far scorrere la guida laterale sinistra in modo che la distanza tra le due guide laterali sia leggermente superiore alla larghezza della busta in uso.

| Caricare le buste inserendole dal lato corto con il lembo rivolto verso sinistra, come mostrato nella figura.

|  | Nota:

Lo spessore delle buste e la capacità di piegamento possono variare notevolmente. Se lo spessore totale della pila di buste supera i 10 mm, appiattire la risma di buste premendo su di essa prima di caricarla. Se la qualità di stampa peggiora quando è caricata una pila di buste, caricare una busta per volta.

Nell'alimentatore è possibile caricare fino a 10 buste per volta.

Non usare buste incurvate o piegate.

Appiattire i lembi delle buste prima di caricarle.

Appiattire il bordo di caricamento della busta prima di caricarla.

Evitare di usare buste troppo sottili, che potrebbero arricciarsi durante la stampa.

[Inizio]

Precedente | Successivo