Miglioramento della qualità di stampa

# Controllo degli ugelli della testina di stampa

> Uso dell'utility Controllo ugelli
> Uso dei tasti del pannello di controllo

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile identificare il problema controllando gli ugelli della testina di stampa.

È possibile controllare gli ugelli della testina di stampa dal computer usando l'utility Controllo ugelli (Verifica ugelli in Macintosh) del software della stampante, oppure dalla stessa stampante utilizzando i tasti del pannello di controllo.

| Nota:

Se la spia di inchiostro esaurito lampeggia, non è possibile pulire la testina di stampa. Sostituire innanzitutto la cartuccia d'inchiostro appropriata.

## Uso dell'utility Controllo ugelli

Per usare l'utility Controllo ugelli, consultare le relative sezioni riportate di seguito.

### Per Windows

Per usare l'utility Verifica ugelli, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Accedere al software della stampante.

| Accesso al software della stampante per Windows

| Fare clic sulla scheda Utility, quindi sul pulsante Controllo ugelli.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Per Mac OS da 8.6 a 9.x

Per usare l'utility Verifica ugelli, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Accedere alla finestra di dialogo Stampa o Formato di Stampa.

| Accesso al software della stampante per Mac OS versione da 8.6 a 9.x

| Fare clic sul pulsante a icona Utility, quindi sul pulsante Verifica ugelli nella finestra di dialogo Utility.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Per Mac OS X

Per usare l'utility Verifica ugelli, eseguire le operazioni indicate di seguito.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Accedere alla finestra di dialogo EPSON Printer Utility.

| Accesso al software della stampante per Mac OS X

| Selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su OK nella finestra dell'elenco delle stampanti.

| Fare clic sul pulsante Verifica ugelli nella finestra di dialogo Utility.

| Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

[Inizio]

## Uso dei tasti del pannello di controllo

Eseguire le operazioni indicate di seguito per controllare gli ugelli della testina di stampa utilizzando i tasti del pannello di controllo.

| Spegnere la stampante.

| Accertarsi che nell'alimentatore sia caricata carta formato A4 o Letter.

| Tenere premuti il tasto di controllo carta e il tasto di alimentazione per accendere la stampante.

| Quando la stampante si accende, rilasciare soltanto il tasto di alimentazione . All'avvio del controllo degli ugelli, rilasciare anche il tasto di controllo carta .

Di seguito sono mostrati due motivi di controllo degli ugelli di esempio.

| Esempio corretto

| La testina di stampa necessita di pulizia

Se la qualità della stampa della pagina di controllo ugelli non è soddisfacente, la stampante presenta un problema. Questo può essere un ugello d'inchiostro ostruito o una testina di stampa non allineata.
Vedere Pulizia della testina di stampa
Vedere Allineamento della testina di stampa

[Inizio]

Precedente | Successivo