Altre informazioni

# Parti della stampante e funzioni del pannello di controllo

> Parti della stampante
> Pannello di controllo

## Parti della stampante

a. Supporto carta: Supporta la carta caricata nell'alimentatore.

b. Alimentatore carta: Contiene la carta bianca e alimenta automaticamente i fogli durante la stampa.

c. Coperchio stampante: Copre il meccanismo di stampa. Aprire solo per installare o sostituire le cartucce d'inchiostro.

d. Estensione del vassoio di uscita: Riceve la carta espulsa.

e. Vassoio di uscita: Riceve la carta espulsa.

f. Fessura alimentazione manuale: Alloggia il vassoio CD/DVD o il cartoncino opaco e li alimenta nella stampante.

g. Guide laterali: Aiutano a caricare la carta in modo corretto. Regolare la guida laterale sinistra in base alla larghezza della carta.

a. Guida laterale per rotolo: Aiuta a caricare la carta in rotolo in modo corretto. Regolare la guida laterale in base alla larghezza della carta.

b. Alimentatore per rotoli: Trattiene il rotolo di carta e alimenta automaticamente la carta se il rotolo viene tenuto con la mano per tre secondi.

c. Connettore del cavo di interfaccia USB: Utilizzato per la connessione del cavo USB al computer e alla stampante.

d. Connettore del cavo di interfaccia IEEE 1394: Utilizzato per la connessione del cavo IEEE al computer e alla stampante.

e. Supporto per rotolo: Si monta sulla stampante e sostiene il rotolo di carta.

f. Manopola per rotolo: Ruotare la manopola per arrotolare la carta.

a. Coperchio delle cartucce: Mantiene le cartucce d'inchiostro in posizione. Aprire solo per installare o sostituire le cartucce d'inchiostro.

b. Testina di stampa: Spruzza l'inchiostro sulla pagina.

c. Pannello di controllo: Controlla varie funzioni della stampante. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione che segue.

[Inizio]

## Pannello di controllo

### Tasti

Tasto | Funzione
alimentazione | Accende e spegne la stampante.
carta | Carica o espelle la carta. Riprende la stampa se viene premuto dopo un errore di carta esaurita o un errore di alimentazione di foglio doppio. Annulla la stampa di un lavoro se premuto durante la stampa.
controllo inchiostro | Sposta la testina di stampa in posizione di sostituzione della cartuccia d'inchiostro. Sposta la testina di stampa nella posizione di controllo inchiostro quando viene rilevata una cartuccia d'inchiostro vuota. Riporta la testina di stampa in posizione di riposo dopo la sostituzione della cartuccia d'inchiostro. Esegue la pulizia della testina di stampa se tenuto premuto per tre secondi quando la spia luminosa di inchiostro esaurito è spenta.
alimentazione rotolo | Se premuto dopo la stampa, stampa una riga pilota di taglio e porta il rotolo di carta su una posizione nella quale potrà essere agevolmente rimosso dall'alimentatore. Se premuto dopo il taglio della carta, alimenta la carta fino alla posizione di stampa. Se viene tenuto premuto per tre secondi, fa tornare indietro la carta in una posizione nella quale potrà essere agevolmente rimossa dall'alimentatore per rotoli.

### Spie luminose

Spia | Descrizione
alimentazione | È accesa quando la stampante è accesa. Lampeggia mentre la stampante sta: ricevendo dati, stampando, sostituendo una cartuccia d'inchiostro, caricando l'inchiostro o pulendo la testina di stampa.
carta esaurita | È accesa quando la stampante termina la carta o quando il vassoio CD/DVD non è impostato. Lampeggia quando la carta o il vassoio CD/DVD si inceppa oppure quando il vassoio di uscita è in posizione errata.
inchiostro esaurito | È accesa quando una cartuccia d'inchiostro è esaurita. Lampeggia quando una cartuccia d'inchiostro è quasi esaurita.

[Inizio]

Precedente | Successivo